{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-B(8)V1 UK"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ71CV1 / AZQS71B2V1B UK","ABQ100CV1 / AZQS100B8V1B UK","ABQ125CV1 / AZQS125B8V1B UK","ABQ140CV1 / AZQS140B8V1B UK"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","6.8","9.5","12.1","13.0"]
["Rafraîchissement de l'air ambiant","SEER","","","4.65","4.65"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","512","716"]
["","Puissance","Pdesign","kW","6.80","9.50"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","B","B"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","5.65","6.78"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A","A"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","2,082","2,499"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","1,165","1,813","2,153","2,159"]
["","EER","","","2.91","2.62","2.81","3.01"]
["","COP","","","3.51","3.42","3.41","3.41"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","C","D","C","C"]
["","","Chauffage","","B","B","B","B"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","7.5","10.8","13.5","15.5"]
["Remarques","","","","(1) - La consommation énergétique annuelle est conforme à la directive 2002/31/CE sur l'étiquetage énergétique.","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement"]
["","","","","(2) - Les valeurs SEER et SCOP sont conformes à la norme EN 14825.","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°"]
["","","","","(3) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(3) - DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(3) - DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(3) - DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE"]
["","","","","","(4) - Valeur Ssc (=puissance de court-circuit) minimum : Équipement conforme à la norme EN 61000-3-2","(4) - Valeur Ssc (=puissance de court-circuit) minimum : Équipement conforme à la norme EN 61000-3-2","(4) - Valeur Ssc (=puissance de court-circuit) minimum : Équipement conforme à la norme EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(5) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(5) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["","","","","","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]