{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-M / ARXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM25M2V1B / ARXM25M3V1B9","ATXM35M2V1B / ARXM35M3V1B9","ATXM50M2V1B / ARXM50M3V1B9"]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","1.3","1.4","1.70"]
["","Max.","","kW","3.2","4.0","5.30"]
["","Nom.","","kW","2.5","3.4","5.00"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","285","415"]
["","EER","","","4.39","4.09","3.45"]
["","COP","","","5.00","4.04","3.79"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A","A"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","2.80","4.00","5.80"]
["","Min.","","kW","1.30","1.40","1.70"]
["","Max.","","kW","4.70","5.20","6.50"]
["Remarques","","","","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["","","","","(2) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(2) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(2) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(3) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(3) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(3) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]