{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":17,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-N / 3AMXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM20N2V1B / ATXM20N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM20N2V1B / ATXM20N2V1B / ATXM20N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM20N2V1B / ATXM20N2V1B / ATXM50N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM20N2V1B / ATXM25N2V1B / ATXM25N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM20N2V1B / ATXM25N2V1B / ATXM35N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM20N2V1B / ATXM20N2V1B / ATXM25N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM20N2V1B / ATXM20N2V1B / ATXM35N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM20N2V1B / ATXM25N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM25N2V1B / ATXM25N2V1B / ATXM25N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM25N2V1B / ATXM25N2V1B / ATXM35N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM25N2V1B / ATXM35N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM25N2V1B / ATXM50N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM35N2V1B / ATXM35N2V1B / 3AMXM52M3V1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","4.00","5.20","5.20","5.20","5.20"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","433","609","584","594","590"]
["","EER","","","4.62","4.27","4.45","4.38","4.41"]
["","COP","","","4.18","4.81","5.20","4.89","4.93"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","A","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A","A","A","A"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80"]
["Remarques","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m."]
["","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m."]
["","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","","","","","","5.20","5.20","4.50","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80"]
["Efficacité nominale","EER","","","","","","","","4.34","4.36","4.72","4.40","4.42","4.18","4.32","4.22"]
["","COP","","","","","","","","4.85","4.88","4.22","4.92","4.95","4.36","4.44","4.40"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","","","","","","599","596","477","591","588","622","602","616"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","","","","","","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Chauffage","","","","","","","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","","","5.20","5.20","4.50","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20"]
["","SEER","","","","","","","","8.50","8.50","8.50","8.50","8.50","8.50","8.50","8.50"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","","","215","214","186","215","215","215","214","214"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","","","A++","A++","A+","A++","A++","A+","A+","A+"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","","","5.00","5.00","4.80","5.00","5.00","4.80","4.80","5.00"]
["","SCOP/A","","","","","","","","4.61","4.62","4.26","4.61","4.64","4.37","4.49","4.36"]
["","Pdh Puissance calorifique à -10°","","kW","","","","","","4.15","4.15","3.63","4.15","4.16","3.73","3.80","3.85"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","","","1519","1514","1577","1505","1509","1537","1495","1604"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]