{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXP20N5V1B9","ATXP25N5V1B9","ATXP35N5V1B9"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","0.019","0.020","0.032"]
["","Chauffage","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.032"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc","Blanc","Blanc"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","286","286","286"]
["","","","Largeur","mm","770","770","770"]
["","","","Profondeur","mm","225","225","225"]
["Poids","Unité","","","kg","8.50","8.50","9.00"]
["Ventil.","Débit d'air","Rafraîchissement","Haut","m³/min","9.5","9.7","11.5"]
["","","","Moyen","m³/min","7.4","7.7","8.3"]
["","","","Bas","m³/min","5.6","5.8","6.3"]
["","","","Faible niveau sonore de fonctionnement","m³/min","4.2","4.2","4.5"]
["","","Chauffage","Haut","m³/min","10.4","10.4","11.5"]
["","","","Moyen","m³/min","8.1","8.1","9.0"]
["","","","Bas","m³/min","6.2","6.4","7.0"]
["","","","Faible niveau sonore de fonctionnement","m³/min","5.2","5.2","5.1"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","","dBA","55","55","58"]
["","Chauffage","","","dBA","55","55","58"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Haut","dBA","39","40","43"]
["","","","Moyen","dBA","33","33","34"]
["","","","Bas","dBA","25","26","27"]
["","","","Faible niveau sonore de fonctionnement","dBA","19","19","20"]
["","Chauffage","","Haut","dBA","39","40","40"]
["","","","Moyen","dBA","34","34","35"]
["","","","Bas","dBA","28","28","29"]
["","","","Faible niveau sonore de fonctionnement","dBA","21","21","21"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","6","6","6"]
["","Gaz","","DE","mm","9.50","9.50","9.50"]
["","Évacuation","","","","18","18","18"]
["Systèmes de commande","Infrared remote control","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","Télécommande câblée","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation","","","","1","1","1"]
["","Manuel d’utilisation","","","","1","1","1"]
["","Télécommande infrarouge","","","","1","1","1"]
["","Piles sèches AAA","","","","2","2","2"]
["","Support de télécommande","","","","1","1","1"]
["","Plaque de montage","","","","1","1","1"]
["","Filtre désodorisant à apatite de titane","","","","1","1","1"]
["","Filtre à particules argent","","","","1","1","1"]
["","Vis de fixation d'unité intérieure","","","","2","2","2"]
["","Précautions générales de sécurité","","","","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50"]
["","Tension","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (horizontale)"]
["","","","","","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]