{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CYQS-DK-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CYQS150DK80CBN","CYQS150DK80CSN","CYQS200DK100CBN","CYQS200DK100CSN","CYQS250DK140CBN","CYQS250DK140CSN"]
["Largeur de porte","Max.","","m","1.5","1.5","2.0","2.0","2.5","2.5"]
["Réfrigérant","PRP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Dimensions","Unité","Largeur","mm","1,500","1,500","2,000","2,000","2,500","2,500"]
["","","Profondeur","mm","821","821","821","821","821","821"]
["","","Hauteur","mm","270","270","270","270","270","270"]
["Caisson","Matériau","","","tôle d'acier électrozinguée","tôle d'acier électrozinguée","tôle d'acier électrozinguée","tôle d'acier électrozinguée","tôle d'acier électrozinguée","tôle d'acier électrozinguée"]
["","Couleur","","","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9010","RAL9006"]
["Poids","Unité","","kg","83","83","102","102","129","129"]
["Hauteur de porte","Max.","","m","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","DE","mm","16.0","16.0","16.0","16.0","19.0","19.0"]
["Puissance absorbée","Chauffage","Nom.","kW","","","","","0.58"]
["","Ventilation seule","Nom.","kW","0.35","0.35","0.46","0.46","0.58","0.58"]
["Vide de faux-plafond requis >","mm","","","420","420","420","420","420","420"]
["Power supply","Fréquence","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","V","230","230","230","230","230","230"]
["Remarques","","","","(1) - Niveau d'installation B : réglage standard (pour plus d'infos, se reporter au manuel technique ou au manuel d'installation) (un seul niveau d'installation disponible)","(1) - Niveau d'installation B : réglage standard (pour plus d'infos, se reporter au manuel technique ou au manuel d'installation) (un seul niveau d'installation disponible)","(1) - Niveau d'installation B : réglage standard (pour plus d'infos, se reporter au manuel technique ou au manuel d'installation) (un seul niveau d'installation disponible)","(1) - Niveau d'installation B : réglage standard (pour plus d'infos, se reporter au manuel technique ou au manuel d'installation) (un seul niveau d'installation disponible)","(1) - Niveau d'installation B : réglage standard (pour plus d'infos, se reporter au manuel technique ou au manuel d'installation) (un seul niveau d'installation disponible)","(1) - Niveau d'installation B : réglage standard (pour plus d'infos, se reporter au manuel technique ou au manuel d'installation) (un seul niveau d'installation disponible)"]
["","","","","(2) - Conditions favorables : centre commercial couvert ou entrée avec porte pivotante","(2) - Conditions favorables : centre commercial couvert ou entrée avec porte pivotante","(2) - Conditions favorables : centre commercial couvert ou entrée avec porte pivotante","(2) - Conditions favorables : centre commercial couvert ou entrée avec porte pivotante","(2) - Conditions favorables : centre commercial couvert ou entrée avec porte pivotante","(2) - Conditions favorables : centre commercial couvert ou entrée avec porte pivotante"]
["","","","","(3) - Conditions normales : peu de vent direct, aucune porte ouverte en vis-à-vis, bâtiment de plein pied uniquement","(3) - Conditions normales : peu de vent direct, aucune porte ouverte en vis-à-vis, bâtiment de plein pied uniquement","(3) - Conditions normales : peu de vent direct, aucune porte ouverte en vis-à-vis, bâtiment de plein pied uniquement","(3) - Conditions normales : peu de vent direct, aucune porte ouverte en vis-à-vis, bâtiment de plein pied uniquement","(3) - Conditions normales : peu de vent direct, aucune porte ouverte en vis-à-vis, bâtiment de plein pied uniquement","(3) - Conditions normales : peu de vent direct, aucune porte ouverte en vis-à-vis, bâtiment de plein pied uniquement"]
["","","","","(4) - Conditions défavorables : dans un coin, étages multiples et/ou cage d'escalier ouverte","(4) - Conditions défavorables : dans un coin, étages multiples et/ou cage d'escalier ouverte","(4) - Conditions défavorables : dans un coin, étages multiples et/ou cage d'escalier ouverte","(4) - Conditions défavorables : dans un coin, étages multiples et/ou cage d'escalier ouverte","(4) - Conditions défavorables : dans un coin, étages multiples et/ou cage d'escalier ouverte","(4) - Conditions défavorables : dans un coin, étages multiples et/ou cage d'escalier ouverte"]
["","","","","(5) - Niveau de pression sonore (à 3 m)","(5) - Niveau de pression sonore (à 3 m)","(5) - Niveau de pression sonore (à 3 m)","(5) - Niveau de pression sonore (à 3 m)","(5) - Niveau de pression sonore (à 3 m)","(5) - Niveau de pression sonore (à 3 m)"]
["","","","","(6) - Les raccordements de tuyauterie et de câblage se trouvent sur le dessus de l'unité","(6) - Les raccordements de tuyauterie et de câblage se trouvent sur le dessus de l'unité","(6) - Les raccordements de tuyauterie et de câblage se trouvent sur le dessus de l'unité","(6) - Les raccordements de tuyauterie et de câblage se trouvent sur le dessus de l'unité","(6) - Les raccordements de tuyauterie et de câblage se trouvent sur le dessus de l'unité","(6) - Les raccordements de tuyauterie et de câblage se trouvent sur le dessus de l'unité"]
["","","","","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]