{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVH-CBV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EHVH04S18CBV (Archived)","EHVH08S18CBV (Archived)","EHVH08S26CBV (Archived)","EHVH11S26CBV (Archived)","EHVH16S26CBV (Archived)"]
["Niveau de pression sonore","Nom.","","dBA","28.0 (7)","28.0 (7)","28.0 (7)","28.0 (7)","30.0 (7)"]
["Sound power level","Nom.","","dBA","42.0 (6)","42.0 (6)","42.0 (6)","42.0 (6)","44.0 (6)"]
["Dimensions","Unité","Largeur","mm","600","600","600","600","600"]
["","","Profondeur","mm","728","728","728","728","728"]
["","","Hauteur","mm","1,732","1,732","1,732","1,732","1,732"]
["Caisson","Matériau","","","Tôle avec précouche","Tôle avec précouche","Tôle avec précouche","Tôle avec précouche","Tôle avec précouche"]
["","Couleur","","","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc"]
["DESP","Catégorie","","","Art3§3, Voir remarque 1","Catégorie I, Voir remarque 1","Catégorie I, Voir remarque 1","Art3§3, Voir remarque 1","Art3§3, Voir remarque 1"]
["Poids","Unité","","kg","116","117","125","124","126"]
["Raccords de câblage","Pour raccordement à l'interface utilisateur","Remarque","","0,75 mm² jusqu’à 1,25 mm² (longueur max. 500m)","0,75 mm² jusqu’à 1,25 mm² (longueur max. 500m)","0,75 mm² jusqu’à 1,25 mm² (longueur max. 500m)","0,75 mm² jusqu’à 1,25 mm² (longueur max. 500m)","0,75 mm² jusqu’à 1,25 mm² (longueur max. 500m)"]
["","","Quantité","","2","2","2","2","2"]
["Power supply","Nom","","","Voir remarque 14","Voir remarque 14","Voir remarque 14","Voir remarque 14","Voir remarque 14"]
["Remarques","","","","(1) - Catégorie d'unité DESP : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(1) - Catégorie d'unité DESP : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(1) - Catégorie d'unité DESP : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(1) - Catégorie d'unité DESP : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(1) - Catégorie d'unité DESP : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE"]
["","","","","(2) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(2) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(2) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(2) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(2) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage)."]
["","","","","(3) - Sur la base d'une dT de 45 K","(3) - Sur la base d'une dT de 45 K","(3) - Sur la base d'une dT de 45 K","(3) - Sur la base d'une dT de 45 K","(3) - Sur la base d'une dT de 45 K"]
["","","","","(4) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus","(4) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus","(4) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus","(4) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus","(4) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus"]
["","","","","(5) - Vol. d'eau dans l'unité exclu. Ce vol. d'eau min. suffit pour la plupart des applications. Les processus critiques peuvent nécessiter plus d'eau.","(5) - Vol. d'eau dans l'unité exclu. Ce vol. d'eau min. suffit pour la plupart des applications. Les processus critiques peuvent nécessiter plus d'eau.","(5) - Vol. d'eau dans l'unité exclu. Ce vol. d'eau min. suffit pour la plupart des applications. Les processus critiques peuvent nécessiter plus d'eau.","(5) - Vol. d'eau dans l'unité exclu. Ce vol. d'eau min. suffit pour la plupart des applications. Les processus critiques peuvent nécessiter plus d'eau.","(5) - Vol. d'eau dans l'unité exclu. Ce vol. d'eau min. suffit pour la plupart des applications. Les processus critiques peuvent nécessiter plus d'eau."]
["","","","","(6) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(6) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(6) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(6) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(6) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)"]
["","","","","(7) - La pression sonore est mesurée dans une pièce anéchoïque à 1 m de l’unité. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique.","(7) - La pression sonore est mesurée dans une pièce anéchoïque à 1 m de l’unité. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique.","(7) - La pression sonore est mesurée dans une pièce anéchoïque à 1 m de l’unité. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique.","(7) - La pression sonore est mesurée dans une pièce anéchoïque à 1 m de l’unité. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique.","(7) - La pression sonore est mesurée dans une pièce anéchoïque à 1 m de l’unité. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique."]
["","","","","(8) - 15°C-25 °C : BUH uniquement, pas de fonctionnement pompe à chaleur = pendant la mise en service","(8) - 15°C-25 °C : BUH uniquement, pas de fonctionnement pompe à chaleur = pendant la mise en service","(8) - 15°C-25 °C : BUH uniquement, pas de fonctionnement pompe à chaleur = pendant la mise en service","(8) - 15°C-25 °C : BUH uniquement, pas de fonctionnement pompe à chaleur = pendant la mise en service","(8) - 15°C-25 °C : BUH uniquement, pas de fonctionnement pompe à chaleur = pendant la mise en service"]
["","","","","(9) - Chiffre plus bas en présence d'un chauffage d'appoint ; En l'absence de chauffage d'appoint, la pompe à chaleur se met en fonctionnement à 10°C","(9) - Chiffre plus bas en présence d'un chauffage d'appoint ; En l'absence de chauffage d'appoint, la pompe à chaleur se met en fonctionnement à 10°C","(9) - Chiffre plus bas en présence d'un chauffage d'appoint ; En l'absence de chauffage d'appoint, la pompe à chaleur se met en fonctionnement à 10°C","(9) - Chiffre plus bas en présence d'un chauffage d'appoint ; En l'absence de chauffage d'appoint, la pompe à chaleur se met en fonctionnement à 10°C","(9) - Chiffre plus bas en présence d'un chauffage d'appoint ; En l'absence de chauffage d'appoint, la pompe à chaleur se met en fonctionnement à 10°C"]
["","","","","(10) - Se reporter à la plage de fonctionnement pour des détails sur les différences entre les modèles *RHQ* et *RLQ*","(10) - Se reporter à la plage de fonctionnement pour des détails sur les différences entre les modèles *RHQ* et *RLQ*","(10) - Se reporter à la plage de fonctionnement pour des détails sur les différences entre les modèles *RHQ* et *RLQ*","(10) - Se reporter à la plage de fonctionnement pour des détails sur les différences entre les modèles *RHQ* et *RLQ*","(10) - Se reporter à la plage de fonctionnement pour des détails sur les différences entre les modèles *RHQ* et *RLQ*"]
["","","","","(11) - Pour les unités extérieures *RLQ*, supérieure à; 55°C BUH uniquement, sans activation de la pompe à chaleur","(11) - Pour les unités extérieures *RLQ*, supérieure à; 55°C BUH uniquement, sans activation de la pompe à chaleur","(11) - Pour les unités extérieures *RLQ*, supérieure à; 55°C BUH uniquement, sans activation de la pompe à chaleur","(11) - Pour les unités extérieures *RLQ*, supérieure à; 55°C BUH uniquement, sans activation de la pompe à chaleur","(11) - Pour les unités extérieures *RLQ*, supérieure à; 55°C BUH uniquement, sans activation de la pompe à chaleur"]
["","","","","(12) - Les performances d'unité se réfèrent à des conditions de fonctionnement idéales que l'on peut reproduire dans un environnement de test laboratoire conforme à des normes industrielles reconnues (par exemple, EN14511).","(12) - Les performances d'unité se réfèrent à des conditions de fonctionnement idéales que l'on peut reproduire dans un environnement de test laboratoire conforme à des normes industrielles reconnues (par exemple, EN14511).","(12) - Les performances d'unité se réfèrent à des conditions de fonctionnement idéales que l'on peut reproduire dans un environnement de test laboratoire conforme à des normes industrielles reconnues (par exemple, EN14511).","(12) - Les performances d'unité se réfèrent à des conditions de fonctionnement idéales que l'on peut reproduire dans un environnement de test laboratoire conforme à des normes industrielles reconnues (par exemple, EN14511).","(12) - Les performances d'unité se réfèrent à des conditions de fonctionnement idéales que l'on peut reproduire dans un environnement de test laboratoire conforme à des normes industrielles reconnues (par exemple, EN14511)."]
["","","","","(13) - Pour les unités extérieures *RHQ*, supérieure à; 50°C BUH uniquement, sans activation de la pompe à chaleur","(13) - Pour les unités extérieures *RHQ*, supérieure à; 50°C BUH uniquement, sans activation de la pompe à chaleur","(13) - Pour les unités extérieures *RHQ*, supérieure à; 50°C BUH uniquement, sans activation de la pompe à chaleur","(13) - Pour les unités extérieures *RHQ*, supérieure à; 50°C BUH uniquement, sans activation de la pompe à chaleur","(13) - Pour les unités extérieures *RHQ*, supérieure à; 50°C BUH uniquement, sans activation de la pompe à chaleur"]
["","","","","(14) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l’unité extérieure.","(14) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l’unité extérieure.","(14) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l’unité extérieure.","(14) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l’unité extérieure.","(14) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l’unité extérieure."]
["","","","","(15) - Sélect. le diam. et le type selon les réglementations nationales et locales","(15) - Sélect. le diam. et le type selon les réglementations nationales et locales","(15) - Sélect. le diam. et le type selon les réglementations nationales et locales","(15) - Sélect. le diam. et le type selon les réglementations nationales et locales","(15) - Sélect. le diam. et le type selon les réglementations nationales et locales"]