{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKVDX-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EKVDX32A2VEB","EKVDX50A2VEB","EKVDX80A2VEB","EKVDX100A2VEB"]
["Plage de fonctionnement","Autour de l'unité","","°CBS","10°C~40°CBS, 80 % HR ou moins","10°C~40°CBS, 80 % HR ou moins","10°C~40°CBS, 80 % HR ou moins","10°C~40°CBS, 80 % HR ou moins"]
["Poids","Unité","","kg","19.0","23.4","30.1","37.7"]
["Réfrigérant","Commande","","","Détendeur motorisé","Détendeur motorisé","Détendeur motorisé","Détendeur motorisé"]
["","PRP","","","675.0, 2,087.5","675.0, 2,087.5","675.0, 2,087.5","675.0, 2,087.5"]
["","Type","","","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Gaz","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7"]
["","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Évacuation","","","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm"]
["Dimensions","Unité","Largeur","mm","550","700","1,000","1,400"]
["","","Profondeur","mm","809","809","809","809"]
["","","Hauteur","mm","250","250","250","250"]
["Caisson","Matériau","","","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nom","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Tension","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Remarques","","","","(1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]
["","","","","(2) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(2) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(2) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(2) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","(3) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(3) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(3) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(3) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","(4) - La valeur MCA représente l’intensité d’entrée maximum.","(4) - La valeur MCA représente l’intensité d’entrée maximum.","(4) - La valeur MCA représente l’intensité d’entrée maximum.","(4) - La valeur MCA représente l’intensité d’entrée maximum."]
["","","","","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]