{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPRA08-12EV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPRA08EAV3","EPRA10EAV3","EPRA12EAV3"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","1003","1003","1003"]
["","","","Largeur","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Profondeur","mm","533","533","533"]
["Poids","Unité","","","kg","118","118","118"]
["Ventilateur","Débit d'air","Chauffage","Haut","m³/min","80.1","80.1","80.1"]
["","","Rafraîchissement","Haut","m³/min","80.1","80.1","80.1"]
["Plage de fonct.","Rafraîch.","","Min.","°CBS","10","10","10"]
["","","","Max.","°CBS","43","43","43"]
["Plage de fonctionnement","Eau chaude domestique","","Min.","°CBS","-28","-28","-28"]
["Plage de fonct.","Eau chaude sanitaire","","Max.","°CBS","35","35","35"]
["Niveau de puissance sonore","Chauffage","","Nom.","dBA","54.0 (1)","54.0 (1)","54.0 (1)"]
["","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","60.1 (2)","60.6 (2)","61.5 (2)"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","","Nom.","dBA","40.6 (3)","40.6 (3)","40.6 (3)"]
["","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","47.0 (4)","47.4 (4)","48.5 (4)"]
["Réfrigérant","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Réfrigérant-=-Charge-=-Téq. CO₂","","","Téq. CO₂","2.19","2.19","2.19"]
["","Charge","","","kg","3.25","3.25","3.25"]
["Raccords de tuyauterie","Dénivelé","UI - UE","Max.","m","10.0","10.0","10.0"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","V3","V3","V3"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","230","230","230"]
["Courant","Fusibles recommandés","","","A","32","32","32"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); chauffage Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Rafraîchissement Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); chauffage Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Rafraîchissement Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); chauffage Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condition 2 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (DT = 5°C)","(2) - Condition 2 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (DT = 5°C)","(2) - Condition 2 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(3) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(3) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un micro. placé à une certaine distance de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative variant en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour en savoir plus, voir le schéma du spectre sonore. Condition: Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C).","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un micro. placé à une certaine distance de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative variant en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour en savoir plus, voir le schéma du spectre sonore. Condition: Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C).","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un micro. placé à une certaine distance de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative variant en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour en savoir plus, voir le schéma du spectre sonore. Condition: Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)."]