{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPSXB14A / EPSK12-14AW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPSXB14P30AF / EPSK12ARW1","EPSXB14P50AF / EPSK12ARW1","EPSXB14P30AF / EPSK14ARW1","EPSXB14P50AF / EPSK14ARW1"]
["Unité intérieure","","","","","EPSXB14P30AF","EPSXB14P50AF","EPSXB14P30AF","EPSXB14P50AF"]
["Puissance calorifique","Nom.","","","kW","10.2 (1)","10.2 (1)","10.2 (1)","10.2 (1)"]
["","Max.","","","kW","11.99 (2)","11.99 (2)","13.34 (2)","13.34 (2)"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","9.37 (3), 6.74 (4)","9.37 (3), 6.74 (4)","11.3 (3), 6.74 (4)","11.3 (3), 6.74 (4)"]
["Puissance absorbée","Chauffage","","Nom.","kW","1.86 (1)","1.86 (1)","1.86 (1)","1.86 (1)"]
["","","","Max.","kW","3.51 (5)","3.51 (5)","3.98 (5)","3.98 (5)"]
["","Rafraîchissement","","Nom.","kW","2.64 (3), 1.12 (4)","2.64 (3), 1.12 (4)","3.45 (3), 1.12 (4)","3.45 (3), 1.12 (4)"]
["","Eau chaude sanitaire de 10°C à 50°C","","Nom.","kWh","3.10","4.72","3.10","4.72"]
["Temps de montée en température de 10°C à 50°C-=-h","h","","","","1h 43min","3h 14min","1h 43min","3h 14min"]
["COP","","","","","5.50 (1)","5.50 (1)","5.50 (1)","5.50 (1)"]
["EER","","","","","3.55 (3), 6.04 (4)","3.55 (3), 6.04 (4)","3.28 (3), 6.04 (4)","3.28 (3), 6.04 (4)"]
["Chauffage d'eau chaude sanitaire","Général","","Profil de charge déclaré","","L","XL","L","XL"]
["","Climat moyen","","Classe","","A","A+","A","A+"]
["Chauffage des locaux","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-SCOP","","4.04","4.04","3.84","3.84"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-SCOP","","5.14","5.14","4.96","4.96"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Remarques","","","","","(1) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(2) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(2) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(2) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C"]
["","","","","","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511"]