{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":64,"n_cols":8,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERRQ-AV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERRQ011AAV1","ERRQ014AAV1","ERRQ016AAV1"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","","Nom.","dBA","","53","55"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation","","","","","1","1"]
["Sound power level","Heating","","Nom.","dBA","","69","71"]
["Réfrigérant","Charge","","","TCO2Eq","","9.4","9.4"]
["","PRP","","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","","4.5","4.5"]
["","Type","","","","","R-410A","R-410A"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","","900","900"]
["","","","Profondeur","mm","","320","320"]
["","","","Hauteur","mm","","1,345","1,345"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","","Max.","°CBH","","20","20"]
["","","","Min.","°CBH","","-20","-20"]
["","Eau chaude domestique","","Min.","°CBS","","-20","-20"]
["","","","Max.","°CBS","","35","35"]
["Poids","Unité","","","kg","","120","120"]
["Raccords de tuyauterie","Isolation thermique","","","","","Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz","Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz"]
["","Liquide","","DE","mm","","9.52","9.52"]
["","Gaz","","DE","mm","","15.9","15.9"]
["","Évacuation","","DE","mm","","26x3","26x3"]
["","Dénivelé","UI - UE","Max.","m","","30","30"]
["Power supply","Phase","","","","","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","","50","50"]
["","Nom","","","","","V1","V1"]
["","Tension","","","V","","220-240","220-240"]
["Courant","Fusibles recommandés","","","A","","25","25"]
["Remarques","","","","","","(1) - Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée supérieur à 16 A et ≤ 75 A par phase.","(1) - Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée supérieur à 16 A et ≤ 75 A par phase."]
["","","","","","","(2) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-11, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec valeur Zsys (impédance système) ≤ Zmax.","(2) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-11, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec valeur Zsys (impédance système) ≤ Zmax."]
["","","","","","","(3) - Court-circuit à l'alimentation","(3) - Court-circuit à l'alimentation"]
["","","","","","","(4) - Sélect. le diam. et le type selon les réglementations nationales et locales","(4) - Sélect. le diam. et le type selon les réglementations nationales et locales"]
["","","","","","","(5) - Norme technique européenne/internationale qui fixe les limites des changeurs de tension, des fluctuations et du papillotement de tension dans les systèmes publics d’alimentation à basse tension pour l’équipement ayant un courant nominal ≤ 75A.","(5) - Norme technique européenne/internationale qui fixe les limites des changeurs de tension, des fluctuations et du papillotement de tension dans les systèmes publics d’alimentation à basse tension pour l’équipement ayant un courant nominal ≤ 75A."]
["","","","","","","(6) - Impédance du système","(6) - Impédance du système"]
["","","","","","","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement."]
["","","","","","","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","1345"]
["","","","Largeur","mm","900"]
["","","","Profondeur","mm","320"]
["Poids","Unité","","","kg","120"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","","Min.","°CBH","-20"]
["","","","Max.","°CBH","20"]
["","Eau chaude domestique","","Min.","°CBS","-20"]
["Plage de fonct.","Eau chaude sanitaire","","Max.","°CBS","35"]
["Niveau de puissance sonore","Chauffage","","Nom.","dBA","68"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","","Nom.","dBA","52"]
["Réfrigérant","","","","","R-410A"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","2087.5"]
["","Charge","","","tCO2Eq","9.4"]
["","Charge","","","kg","4.5"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","9.52"]
["","Gaz","","DE","mm","15.9"]
["","Évacuation","","DE","mm","26x3"]
["","Dénivelé","UI - UE","Max.","m","30"]
["","Isolation thermique","","","","Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz"]
["Accessoires standard","Installation manual","","","","1"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","V1"]
["","Phase","","","","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","220-240"]
["Courant","Fusibles recommandés","","","A","25"]