{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBX12E6V / EPRA08-12EV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBX12EF6V / EPRA08EAV3","ETBX12EJ6V / EPRA08EAV3","ETBX12EF6V / EPRA10EAV3","ETBX12EJ6V / EPRA10EAV3","ETBX12EF6V / EPRA12EAV3","ETBX12EJ6V / EPRA12EAV3"]
["Unité intérieure","","","","","ETBX12EF6V","","ETBX12EF6V","","ETBX12EF6V"]
["Puissance calorifique","Puissance calorifique-=-Min.-=-kW","","","kW","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)"]
["","Nom.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Max.","","","kW","7.95 (1)","7.95 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)"]
["Puissance absorbée","Chauffage","","Min.","kW","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)"]
["","","","Max.","kW","1.69 (5)","1.69 (5)","2.04 (5)","2.04 (5)","2.28 (5)","2.28 (5)"]
["","Rafraîchissement","","Nom.","kW","2.15 (3), 1.16 (4)","2.15 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)"]
["COP","","","","","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)"]
["EER","","","","","3.17 (3), 5.56 (4)","3.17 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)"]
["Chauffage des locaux","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-SCOP","","3.47","3.47","3.48","3.48","3.48","3.48"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-SCOP","","4.79","4.79","4.82","4.82","4.82","4.82"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Remarques","","","","","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511"]
["","","","","","(6) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(6) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(6) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(6) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(6) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(6) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse"]