{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBX16E6V / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBX16EF6V / EPRA14DAW1 (Archived)","ETBX16EF6V / EPRA16DAW1 (Archived)","ETBX16EF6V / EPRA18DAW1 (Archived)"]
["Puissance calorifique","Puissance calorifique-=-Min.-=-kW","","","kW","3.70 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)"]
["","Nom.","","","kW","5.90 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Max.","","","kW","9.75 (1)","10.44 (1)","11.60 (1)"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","10.6 (3), 6.90 (4)","11.5 (3), 7.88 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)"]
["Puissance absorbée","Chauffage","","Min.","kW","0.84 (5)","0.90 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.23 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","","","Max.","kW","2.17 (5)","2.32 (5)","2.58 (5)"]
["","Rafraîchissement","","Nom.","kW","2.55 (3), 2.56 (4)","2.80 (3), 2.93 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)"]
["COP","","","","","4.79 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["EER","","","","","4.13 (3), 2.70 (4)","4.11 (3), 2.69 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)"]
["Chauffage des locaux","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-SCOP","","3.63","3.63","3.63"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A++","A++","A++"]
["","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-SCOP","","4.81","4.81","4.81"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A+++","A+++","A+++"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Remarques","","","","","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511"]
["","","","","","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147."]
["","","","","","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse"]