{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSHB16E / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSHB16P50EF / EPRA14DAW1","ETSHB16P30EF / EPRA14DAW1","ETSHB16P30EF / EPRA16DAW1","ETSHB16P50EF / EPRA16DAW1","ETSHB16P30EF / EPRA18DAW1","ETSHB16P50EF / EPRA18DAW1"]
["Production d'eau chaude sanitaire","Général","","Profil de charge déclaré","","XL","","L","XL","L","XL"]
["","Climat moyen","","Classe","","A+","","A+","A+","A+","A+"]
["COP","","","","","4.79 (2)","4.79","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Unité intérieure","","","","","ETSHB16P50EF","ETSHB16P30EF","ETSHB16P30EF","ETSHB16P50EF","ETSHB16P30EF","ETSHB16P50EF"]
["Chauffage des locaux","Sortie d'eau sous climat tempéré 55 °C","Général","Seasonal space heating eff. class","","A++","","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (effic. saisonnière du chauffage d'ambiance)","%","140","","140","140","140","140"]
["","","","SCOP","","3.57","","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["Puissance calorifique","Nom.","","","kW","5.90 (2)","","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Min.","","","kW","3.70 (1)","","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)"]
["","Max.","","","kW","9.75 (1)","","10.44 (1)","10.44 (1)","11.60 (1)","11.60 (1)"]
["Puissance absorbée","Chauffage","","Max.","kW","2.17 (5)","","2.32 (5)","2.32 (5)","2.58 (5)","2.58 (5)"]
["","","","Min.","kW","0.84 (5)","","0.90 (5)","0.90 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.23 (2)","","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["Remarques","","","","","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511"]
["Puissance calorifique","Puissance calorifique-=-Min.-=-kW","","","kW","","3.70"]
["","Nom.","","","kW","","5.90"]
["","Max.","","","kW","","9.75"]
["Puissance absorbée","Chauffage","","Min.","kW","","0.84"]
["","","","Nom.","kW","","1.23"]
["","","","Max.","kW","","2.17"]
["Chauffage d'eau chaude sanitaire","Général","","Profil de charge déclaré","","","L"]
["","Climat moyen","","Classe","","","A+"]
["Chauffage des locaux","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C-=-Général-=-SCOP","","","3.57"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","","A++"]
["","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C-=-Général-=-SCOP","","","4.71"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","","A+++"]