{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":18,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA60A2VEB / FBA60A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L8Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG71L8Y1B","FBA71A2VEB / RZQG71L8Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L8Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG140L7Y1B"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","A+++ ~ D","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","","6.80 (1)","","6.80 (1)","","9.50 (1)","9.50 (1)","","","","12.0 (1)","12.0 (1)","","13.4 (1)"]
["Rafraîchissement des locaux","SEER","","","","5.10","5.10","6.16","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","","10.0"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","466","467","386","466","652","652","652","652","652","824","824","","802"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.0","12.0","","13.4"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","","A","A","A++","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","","6.00","6.00","6.00","6.00","11.3","11.3","11.3","11.3","11.3","12.7","12.7","","12.2"]
["","SCOP/A","","","","3.80","3.80","4.31","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","","3.96"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","","A","A","A+","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","2,210","2,211","1,949","2,210","4,163","4,163","4,164","4,164","4,164","4,683","4,683","","4,307"]
["Efficacité nominale","EER","","","","3.39 (3)","","3.60 (3)","","3.55 (3)","3.96 (3)","","","","3.21 (3)","3.02 (3)","","4.61 (3)"]
["","COP","","","","3.61 (3)","","4.01 (3)","","4.00 (3)","3.31 (3)","","","","3.57 (3)","3.54 (3)"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","","A","","A","","A","A","","","","A","B"]
["","","Chauffage","","","A","","A","","A","A","","","","B","B"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","","7.50 (2)","","7.50 (2)","","10.8 (2)","10.8 (2)","","","","13.5 (2)","13.5 (2)","","15.5 (2)"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(3) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","","(3) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","","(3) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(3) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","","","","(3) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(3) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","","(3) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","","","","944"]
["Outdoor unit","","","","","","","","","","","","","","","","RZQG125L8Y1"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","12.0"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","","","5.10"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","824"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","12.7"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","3.80"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","4683"]
["Rafraîchissement des locaux","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","398.2"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","155.2"]