{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":23,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG100BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG71BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG100BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG140BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG125BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG140BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG140BVEB / RZQG140L9V1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","","","","7.50","","10.80","","","","","","","","","","13.50","","","15.50"]
["Efficacité nominale","EER","","","3.30","3.30","3.39","3.39","3.30","3.87","3.75","3.75","3.11","3.87","3.81","3.75","3.61","3.73","3.61","3.71","3.71","3.61","2.50"]
["","COP","","","","","","3.97","","4.15","","","","","","","","","","3.63","","","3.61"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","","","","1,003","","1,227","","","","","","","","","","1,617"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","","","","A","","A","","","","","","","","","","A"]
["","","Chauffage","","","","","A","","A","","","","","","","","","","A"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","A","A","A++","A++","A","A++","A","A","A","A++","A","A","A","A","A","A+","A+","A"]
["","Puissance","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","SEER","","","5.10","5.10","6.80","6.72","5.10","6.80","5.10","5.10","5.10","6.80","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","6.00","6.00","5.10","6.44"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","467","467","350","355","467","489","652","652","652","489","652","652","824","824","824","700","700","824","1,249"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","A","A","A+","A+","A","A++","A","A","A","A++","A","A","A","A","A","A+","A+","A"]
["","Puissance","Pdesign","kW","6.00","6.00","6.33","6.33","6.00","11.30","11.30","11.30","7.60","11.30","11.30","11.30","12.71","12.71","12.71","12.66","12.66","12.71","11.56"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","4.20","4.20","3.80","4.61","3.80","3.80","3.81","4.61","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","4.10","4.10","3.80","4.27"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","2,211","2,211","2,110","2,110","2,211","3,432","4,164","4,164","2,791","3,432","4,164","4,164","4,683","4,683","4,683","4,323","4,323","4,683","3,795"]
["Remarques","","","","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["","","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]