{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":22,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7Y1B9"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","","6.8","9.5","9.5","9.5 (3)","","","","","","","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Rafraîchissement des locaux","SEER","","","4.30","5.11","5.11","5.11","5.11 (6)","4.30","4.30","4.30","4.30","4.00","4.30","5.11","5.11","5.11 (6)","4.00","4.30","4.30","4.30"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","554","466","650.685","650.685","","773.256","773.256","773.256","773.256","1,050","976.744","821.918","821.918","","1,050","976.744","976.744","976.744"]
["","Puissance","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","C","A","A","A","","C","C","C","C","D","C","A","A","","D","C","C","C"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","6.00","6.33","7.60","7.60","","6.81","6.81","6.81","6.81","8.03","8.03","8.03","8.03","","8.03","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.40","3.81","3.80","3.80","3.80 (6)","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.81","3.81","3.81 (6)","3.40","3.40","3.40","3.40"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","A","A","","A","A","A","A"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","2,472","2,327","2,799","2,799","","2,802","2,802","2,802","2,802","3,305","3,306.471","2,949","2,949","","3,305","3,305","3,305","3,306.471"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","","971","1,440","1,440","1,440","","","","","","","1,870","1,870","1,870"]
["","EER","","","","3.21","3.30","3.30","3.30","","","","","","","3.21","3.21","3.21"]
["","COP","","","","3.61","3.54","3.54","3.54","","","","","","","3.41","3.41","3.41"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","","A","A","A","A","","","","","","","A","A","A"]
["","","Chauffage","","","A","B","B","A","","","","","","","B","B","B"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","","7.5","10.8","10.8","10.8 (4)","","","","","","","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Remarques","","","","","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Consommation énergétique annuelle : basée sur un fonctionnement moyen de 500 heures par an à pleine charge (conditions nominales)","","","","","","","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Consommation énergétique annuelle : basée sur un fonctionnement moyen de 500 heures par an à pleine charge (conditions nominales)"]
["","","","","","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(2) - Étiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité minimum).","","","","","","","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(2) - Étiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité minimum)."]
["","","","","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","","","","","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","","","","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement"]
["","","","","","","","","(3) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","","","","","","","","","(3) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","","","","(4) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","","","","","","","","","(4) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","","","","(5) - La consommation énergétique annuelle est conforme à la directive 2002/31/CE sur l'étiquetage énergétique.","","","","","","","","","(5) - La consommation énergétique annuelle est conforme à la directive 2002/31/CE sur l'étiquetage énergétique."]
["","","","","","","","","(6) - Les valeurs SEER et SCOP sont conformes à la norme EN 14825.","","","","","","","","","(6) - Les valeurs SEER et SCOP sont conformes à la norme EN 14825."]
["","","","","","","","","(7) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","","","","","","","","","(7) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°"]