{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQHG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7V1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","6.8","9.5","9.5","9.5 (3)","12.0","12.0 (3)","12.0"]
["Rafraîchissement des locaux","SEER","","","5.70","5.70","5.70","5.70 (6)","5.21","5.21 (6)","5.21"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","418","583.333","583.333","","806.142","","806.142"]
["","Puissance","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","","12.00","","12.00"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A+","A+","A+","","A","","A"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","7.60","8.03","8.03","","8.03","","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.95","3.91","3.91","3.91 (6)","3.81","3.81 (6)","3.81"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A","A","A","","A","","A"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","2,693","2,874","2,874","","2,949","","2,949"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","1,059","1,285","1,285","1,285","1,855","1,855","1,855"]
["","EER","","","3.50","3.70","3.70","3.70","3.23","3.23","3.23"]
["","COP","","","4.10","4.30","4.30","4.30","3.75","3.75","3.75"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","7.5","10.8","10.8","10.8 (4)","13.5","13.5 (4)","13.5"]
["Remarques","","","","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Consommation énergétique annuelle : basée sur un fonctionnement moyen de 500 heures par an à pleine charge (conditions nominales)","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Consommation énergétique annuelle : basée sur un fonctionnement moyen de 500 heures par an à pleine charge (conditions nominales)","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement"]
["","","","","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(2) - Étiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité minimum).","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(2) - Étiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité minimum).","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°"]
["","","","","","","","(3) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","","(3) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","","","(4) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","","(4) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","","","(5) - La consommation énergétique annuelle est conforme à la directive 2002/31/CE sur l'étiquetage énergétique.","","(5) - La consommation énergétique annuelle est conforme à la directive 2002/31/CE sur l'étiquetage énergétique."]
["","","","","","","","(6) - Les valeurs SEER et SCOP sont conformes à la norme EN 14825.","","(6) - Les valeurs SEER et SCOP sont conformes à la norme EN 14825."]
["","","","","","","","(7) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","","(7) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°"]