{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7V1B","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B9","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Rafraîchissement des locaux","SEER","","","4.35","4.35","4.35 (6)"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","965.517","965.517"]
["","Puissance","Pdesign","kW","12.00","12.00"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","C","C"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.81","3.81 (6)"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A","A"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","2,791","2,791"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","1,870","1,600","1,870"]
["","EER","","","3.21","3.21","3.21"]
["","COP","","","3.51","3.51","3.51"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","A"]
["","","Chauffage","","B","B","B"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Remarques","","","","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Consommation énergétique annuelle : basée sur un fonctionnement moyen de 500 heures par an à pleine charge (conditions nominales)"]
["","","","","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(2) - Étiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité minimum)."]
["","","","","","","(3) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","","(4) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","","(5) - La consommation énergétique annuelle est conforme à la directive 2002/31/CE sur l'étiquetage énergétique."]
["","","","","","","(6) - Les valeurs SEER et SCOP sont conformes à la norme EN 14825."]
["","","","","","","(7) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°"]