{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / RXM25R5V1B9","FDXM35F3V1B9 / RXM35R5V1B9"]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","1.30","1.40"]
["","Nom.","","kW","2.40","3.40"]
["","Max.","","kW","3.00","3.80"]
["Puissance calorifique","Min.","","kW","1.30","1.40"]
["","Nom.","","kW","3.20","4.00"]
["","Max.","","kW","4.50","5.00"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","318","570"]
["","COP","","","4.00","3.48"]
["","EER","","","3.77","2.98"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","C"]
["","","Chauffage","","A","B"]
["Rafraîchissement des locaux","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","226"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","3.40"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","1,046"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","2.90"]
["Remarques","","","","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(2) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["","","","","(3) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(4) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","","A"]
["","SEER","","","","5.26"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","","A"]
["","SCOP/A","","","","3.88"]