{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB9 / RXM25R5V1B","FFA35A2VEB9 / RXM35R5V1B","FFA50A2VEB9 / RXM50R5V1B","FFA50A2VEB9 / RXM50R2V1B","FFA60A2VEB9 / RXM60R2V1B","FFA60A2VEB9 / RXM60R5V1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","","","5.00","5.00","5.70","5.70"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","","","5.80","5.80","7.00","7.00"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","","","772","772","931","931"]
["","COP","","","","","3.49","3.49","3.41","3.41"]
["","EER","","","","","3.24","3.24","3.05","3.05"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","","","A","A","B","B"]
["","","Chauffage","","","","B","B","B","B"]
["Remarques","","","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["","","","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","2.50","3.40"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","3.20","4.20"]
["Efficacité nominale","EER","","","4.57","3.81"]
["","COP","","","3.90","3.50"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","273","446"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A"]
["","","Chauffage","","A","B"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","A++","A++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","2.50","3.40"]
["","SEER","","","6.17","6.38"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","142","186"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","A+","A+"]
["","Puissance","Pdesign","kW","2.31","3.10"]
["","SCOP/A","","","4.24","4.10"]
["","Pdh Puissance calorifique à -10°","","kW","2.03","2.04"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","762","1058"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]