{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":8,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFQ-B9V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFQ25B9V1B (Archived)","FFQ35B9V1B (Archived)","FFQ50B9V1B (Archived)","FFQ60B9V1B (Archived)"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","Bas","dBA","24.5","25","27","32"]
["","","Haut","dBA","29.5","32","36","41"]
["Accessoires standard","Manuel d’utilisation","","","Manuel d’utilisation","Manuel d’utilisation","Manuel d’utilisation","Manuel d’utilisation"]
["","Manuel d'installation","","","Manuel d'installation","Manuel d'installation","Manuel d'installation","Manuel d'installation"]
["","Schéma d'installation","","","Schéma d'installation","Schéma d'installation","Schéma d'installation","Schéma d'installation"]
["","Flexible d'évacuation","","","Flexible d'évacuation","Flexible d'évacuation","Flexible d'évacuation","Flexible d'évacuation"]
["","Attache métallique","","","Attache métallique","Attache métallique","Attache métallique","Attache métallique"]
["","Plaque de fixation à rondelle","","","Plaque de fixation à rondelle","Plaque de fixation à rondelle","Plaque de fixation à rondelle","Plaque de fixation à rondelle"]
["","Tampons d’étanchéité","","","Tampons d’étanchéité","Tampons d’étanchéité","Tampons d’étanchéité","Tampons d’étanchéité"]
["","Attaches","","","Attaches","Attaches","Attaches","Attaches"]
["","Vis","","","Vis","Vis","Vis","Vis"]
["","Rondelle pour attache de suspension","","","Rondelle pour attache de suspension","Rondelle pour attache de suspension","Rondelle pour attache de suspension","Rondelle pour attache de suspension"]
["","Isolant pour raccord","","","Isolant pour raccord","Isolant pour raccord","Isolant pour raccord","Isolant pour raccord"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","Nom.","kW","2.5 (1)","3.4 (1)","4.7 (1)","5.8 (1)"]
["Piping connections","Liquide","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gaz","DE","mm","9.52","9.52","12.7","12.7"]
["","Évacuation","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","dBA","46.5","49","53","58"]
["Dimensions","Unité","Largeur","mm","575","575","575","575"]
["","","Profondeur","mm","575","575","575","575"]
["","","Hauteur","mm","286","286","286","286"]
["Caisson","Matériau","","","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé"]
["","Colour","","","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint"]
["Poids","Unité","","kg","17.5","17.5","17.5","17.5"]
["Panneau décoratif","Poids","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["","Modèle","","","BYFQ60BW1","BYFQ60BW1","BYFQ60BW1","BYFQ60BW1"]
["","Dimensions","Hauteur","mm","55","55","55","55"]
["","","Profondeur","mm","700","700","700","700"]
["","","Largeur","mm","700","700","700","700"]
["","Couleur","","","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","Nom.","kW","3.2 (2)","4.5 (2)","5.5 (2)","7.0 (2)"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","Hz","50","50","50","50"]
["","Nom","","","V1","V1","V1","V1"]
["","Tension","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Remarques","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure."]
["","","","","(4) - Les puissances frigorifiques et calorifiques nominales varient en fonction de type de l'unité extérieure.","(4) - Les puissances frigorifiques et calorifiques nominales varient en fonction de type de l'unité extérieure.","(4) - Les puissances frigorifiques et calorifiques nominales varient en fonction de type de l'unité extérieure.","(4) - Les puissances frigorifiques et calorifiques nominales varient en fonction de type de l'unité extérieure."]
["","","","","(5) - Catégorie d'unité DESP : Art3§3 : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(5) - Catégorie d'unité DESP : Art3§3 : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(5) - Catégorie d'unité DESP : Art3§3 : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(5) - Catégorie d'unité DESP : Art3§3 : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE"]