{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA25A2VEB9 / RXM25N5V1B9","FNA25A2VEB9 / RXM25N2V1B9","FNA35A2VEB9 / RXM35N2V1B9","FNA35A2VEB9 / RXM35N5V1B9","FNA50A2VEB9 / RXM50N2V1B9","FNA60A2VEB9 / RXM60N2V1B9"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","2.60","2.60","3.40","3.40","5.00","6.00"]
["Rafraîchissement des locaux","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","160","160","209","209","","378"]
["","Puissance","Pdesign","kW","2.60","2.60","3.40","3.40","","6.00"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","2.80","2.80","2.90","2.90","","4.60"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","924","924","1,002","1,002","","1,547"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","342","342","550","550","740","1,111"]
["","EER","","","3.80","3.80","3.09","3.09","3.38","2.70"]
["","COP","","","4.00","4.00","3.48","3.48","3.34","3.11"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","B","B","A","D"]
["","","Chauffage","","A","A","B","B","C","D"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","3.20","3.20","4.00","4.00","5.80","7.00"]
["Remarques","","","","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(2) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(2) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["","","","","(3) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(3) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(4) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(4) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["Rafraîchissement des locaux","SEER","","","5.68","5.68","5.70","5.70","","5.56"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A+","A+","A+","A+","","A"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","SCOP/A","","","4.24","4.24","4.05","4.05","","4.16"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A+","A+","A+","A+","","A+"]