{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":20,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-A / RXF-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20A2V1B / RXF20A5V1B","FTXF20A5V1B / RXF20A2V1B","FTXF20A2V1B / RXF20A2V1B","FTXF20A5V1B / RXF20A5V1B","FTXF25A2V1B / RXF25A2V1B","FTXF25A2V1B / RXF25A5V1B","FTXF25A5V1B / RXF25A2V1B","FTXF25A5V1B / RXF25A5V1B","FTXF35A2V1B / RXF35A2V1B","FTXF35A2V1B / RXF35A5V1B","FTXF35A5V1B / RXF35A2V1B","FTXF35A5V1B / RXF35A5V1B","FTXF50A2V1B / RXF50A2V1B","FTXF60A2V1B / RXF60A2V1B","FTXF71A2V1B / RXF71A5V1B","FTXF71A2V1B / RXF71A2V1B"]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","","1.3","1.3","1.3","1.3","1.7","1.7","2.30","2.30"]
["","Max.","","kW","2.6","2.6","2.6","2.6","3.0","3.0","3.0","","3.8","3.8","3.8","3.8","6.0","7.0","7.30","7.30"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.00","2.00","2.00","2.50","2.50","2.50","","3.30","3.30","3.30","3.30","5.00","6.00","7.10","7.10"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","","","","","","","","","","","","","","","1,387","1,387"]
["","EER","","","3.94","3.94","3.94","3.94","3.30","3.30","3.30","","3.30","3.30","3.30","3.30","3.33","3.25","2.56","2.56"]
["","COP","","","4.19","4.19","4.19","4.19","4.01","4.01","4.01","","3.71","3.71","3.71","3.71","3.71","3.93","3.15","3.15"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","A","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","E","E"]
["","","Chauffage","","A","A","A","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","D","D"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","2.50","2.50","2.50","2.50","2.80","2.80","2.80","","3.50","3.50","3.50","3.50","6.00","6.40","8.20","8.20"]
["","Min.","","kW","1.30","1.30","1.30","1.30","1.30","1.30","1.30","","1.30","1.30","1.30","1.30","1.70","1.70","2.30","2.30"]
["","Max.","","kW","3.50","3.50","3.50","3.50","4.00","4.00","4.00","","4.80","4.80","4.80","4.80","7.70","8.00","9.00","9.00"]
["Remarques","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["","","","","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["Outdoor unit","","","","","","","","","","","RXF25A5V1B"]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","","","","","","","","1.3"]
["","Nom.","","kW","","","","","","","","2.50"]
["","Max.","","kW","","","","","","","","3.0"]
["Puissance calorifique","Puissance calorifique-=-Min.-=-kW","","kW","","","","","","","","1.30"]
["","Nom.","","kW","","","","","","","","2.80"]
["","Max.","","kW","","","","","","","","4.00"]
["Efficacité nominale","EER","","","","","","","","","","3.30"]
["","COP","","","","","","","","","","4.01"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","","","","","","","","A"]
["","","Chauffage","","","","","","","","","A"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","","","","","A++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","","","","","2.50"]
["","SEER","","","","","","","","","","6.22"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","","","","","141"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","","","","","A+"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","","","","","2.40"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","4.06"]
["","Pdh Puissance calorifique à -10°","","kW","","","","","","","","2.10"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","","","","","827"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Remarques","","","","","","","","","","","","","","","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]