{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXJ-AW9 / RXJ-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXJ20A2V1BW9 / RXJ20M5V1B9","FTXJ25A2V1BW9 / RXJ25M5V1B9","FTXJ35A2V1BW9  / RXJ35M5V1B9"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","2.30","2.40","3.50"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","2.50","3.20","4.00"]
["Efficacité nominale","EER","","","4.64","4.73","4.09"]
["","COP","","","5.00","4.57","4.04"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","248","254","428"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A","A"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","A+++","A+++","A++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","2.30","2.40","3.50"]
["","SEER","","","8.73","8.64","7.19"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","92","97","170"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","A++","A++","A++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","2.10","2.70","3.00"]
["","SCOP/A","","","4.61","4.60","4.60"]
["","Pdh Puissance calorifique à -10°","","kW","1.80","2.18","2.61"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","638","822","913"]
["Remarques","","","","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["","","","","(3) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(3) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(3) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m."]
["","","","","(4) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(4) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(4) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m."]