{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":15,"n_cols":22,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-M / 2MXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20M2V1B / FTXM20M2V1B / 2MXM40M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM40M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM40M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM40M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM40M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM20M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM42M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM50M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM50M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM35M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM35M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM35M2V1B / FTXM50M2V1B / 2MXM50M2V1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","5.00","4.50","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","486","481","477","479","472","471","601","535","619","615","609","624","616","612","606","609","604","599"]
["","EER","","","4.12","4.16","4.20","4.18","4.24","4.25","4.16","4.21","4.04","4.07","4.11","4.01","4.06","4.09","4.13","4.11","4.14","4.18"]
["","COP","","","4.28","4.32","4.41","4.37","4.46","4.09","3.98","4.10","4.12","4.13","4.15","4.08","4.05","4.03","3.98","4.01","4.00","3.94"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","","","","","","","5.60"]
["","Min.","","kW","","","","","","5.20","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60"]
["Remarques","","","","","","","","","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement"]