{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":13,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-M / RXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20M2V1B / RXM20M2V1B","FTXM25M2V1B / RXM25M2V1B","FTXM35M2V1B / RXM35M2V1B","FTXM42M2V1B / RXM42M2V1B","FTXM42M2V1B / RXM42MV1B","FTXM50M2V1B / RXM50M2V1B","FTXM50M2V1B / RXM50MV1B","FTXM60M2V1B / RXM60M2V1B","FTXM71M2V1B / RXM71M2V1B"]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.70","1.7","1.70","1.7","1.9"]
["","Max.","","kW","2.6","3.2","4.0","5.00","5.0","5.30","5.3","6.7"]
["","Nom.","","kW","2.0","2.5","3.40","4.20","4.2","5.00","5.00","6.00"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","219","278","421","","560","","679","885"]
["","EER","","","4.57","4.50","4.23","3.75","3.75","3.68","3.68","3.39"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.40","4.12","4.12","4.00","4.00","3.61"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","2.50","2.8","4.00","5.40","5.40","5.80","5.8","7.00"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.70","1.7","1.70","1.7","1.7"]
["","Max.","","kW","3.5","4.70","5.2","6.00","6.0","6.50","6.5","8.0"]
["Remarques","","","","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement"]
["","","","","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(2) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(2) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°"]
["","","","","","","","(3) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","","(3) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["Outdoor unit","","","","","","","","","","","","RXM71M2V1B"]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","","","","","","","","","2.30"]
["","Nom.","","kW","","","","","","","","","7.10"]
["","Max.","","kW","","","","","","","","","8.50"]
["Puissance calorifique","Puissance calorifique-=-Min.-=-kW","","kW","","","","","","","","","2.30"]
["","Nom.","","kW","","","","","","","","","8.20"]
["","Max.","","kW","","","","","","","","","10.20"]
["Efficacité nominale","EER","","","","","","","","","","","3.03"]
["","COP","","","","","","","","","","","3.19"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","","","","","","","","","B"]
["","","Chauffage","","","","","","","","","","D"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","","","","","","A++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","","","","","","7.10"]
["","SEER","","","","","","","","","","","6.11"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","","","","","","407"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","","","","","","A"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","","","","","","6.20"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","3.81"]
["","Pdh Puissance calorifique à -10°","","kW","","","","","","","","","5.01"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","","","","","","2276"]