{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":13,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-M / RXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20M2V1B / RXM20N2V1B9","FTXM20M2V1B / RXM20N5V1B9","FTXM25M2V1B / RXM25N2V1B9","FTXM25M2V1B / RXM25N5V1B9","FTXM35M2V1B / RXM35N5V1B9","FTXM35M2V1B / RXM35N2V1B9","FTXM42M2V1B / RXM42N2V1B9","FTXM50M2V1B / RXM50N2V1B9","FTXM60M2V1B / RXM60N2V1B9"]
["Outdoor unit","","","","RXM20N2V1B9","RXM20N5V1B9","RXM25N2V1B9","RXM25N5V1B9","RXM35N5V1B9","RXM35N2V1B9","RXM42N2V1B9","RXM50N2V1B9","RXM60N2V1B9"]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.4","","1.70","1.70","1.90"]
["","Nom.","","kW","2.0","2.0","2.5","2.5","3.4","","4.20","5.00","6.00"]
["","Max.","","kW","2.6","2.6","3.2","3.2","4.0","","5.00","5.30","6.70"]
["Puissance calorifique","Min.","","kW","1.30","1.30","1.30","1.30","1.40","","1.70","1.70","1.70"]
["","Nom.","","kW","2.50","2.50","2.80","2.80","4.00","","5.40","5.80","7.00"]
["","Max.","","kW","3.50","3.50","4.70","4.70","5.20","","6.00","6.50","8.00"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","220","220","280","280","400"]
["","COP","","","5.00","5.00","5.00","5.00","4.04","","4.12","4.00","3.61"]
["","EER","","","4.57","4.57","4.50","4.50","4.23","","3.75","3.68","3.39"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","A","A","A","","A","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A","A","A","A","","A","A","A"]
["Remarques","","","","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["","","","","(2) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(2) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(2) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(2) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(2) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","","(2) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(2) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(2) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(3) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(3) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(3) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(3) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(3) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","","(3) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(3) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(3) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","","","","","","1.4"]
["","Nom.","","kW","","","","","","3.4"]
["","Max.","","kW","","","","","","4.0"]
["Puissance calorifique","Puissance calorifique-=-Min.-=-kW","","kW","","","","","","1.40"]
["","Nom.","","kW","","","","","","4.00"]
["","Max.","","kW","","","","","","5.20"]
["Efficacité nominale","EER","","","","","","","","4.23"]
["","COP","","","","","","","","4.04"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","","","","","","400"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","","","","","","A"]
["","","Chauffage","","","","","","","A"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","","","A+++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","","","3.40"]
["","SEER","","","","","","","","8.51"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","","","140"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","","","A+++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","","","2.50"]
["","SCOP/A","","","","","","","","5.10"]
["","Pdh Puissance calorifique à -10°","","kW","","","","","","2.35"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","","","686"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","","","","","","A+++ ~ D"]