{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP50M2V1B / RXP50N5V1B","FTXP60M2V1B / RXP60N5V1B","FTXP71M2V1B / RXP71N5V1B"]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","5.0","6.0"]
["","Max.","","kW","6.0","7.0"]
["Puissance calorifique","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","6.0","7.0"]
["","Max.","","kW","7.7","8.0"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","693","912"]
["","COP","","","3.80","3.63"]
["","EER","","","3.61","3.29"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A"]
["Remarques","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m."]
["","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m."]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","","","2.3"]
["","Nom.","","kW","","","7.1"]
["","Max.","","kW","","","7.3"]
["Puissance calorifique","Puissance calorifique-=-Min.-=-kW","","kW","","","2.3"]
["","Nom.","","kW","","","8.2"]
["","Max.","","kW","","","9.0"]
["Efficacité nominale","EER","","","","","2.64"]
["","COP","","","","","3.19"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","","","1345"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","","","D"]
["","","Chauffage","","","","D"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","","","A++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","7.1"]
["","SEER","","","","","6.20"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","401"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","","","A+"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","6.20"]
["","SCOP/A","","","","","4.01"]
["","Pdh Puissance calorifique à -10°","","kW","","","4.24"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","2166"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","","","A+++ ~ D"]