{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M9 / 2MXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20M5V1B9 / FTXP20M5V1B9 / 2MXM40A2V1B9 (Archived)","FTXP20M5V1B9 / FTXP20M5V1B9 / 2MXM50A2V1B9 (Archived)"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","4.00","4.00"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","4.20","5.20"]
["Efficacité nominale","EER","","","3.71","3.61"]
["","COP","","","3.75","3.68"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","539","554"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","A++","A++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","4.00","4.00"]
["","SEER","","","7.74","7.45"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","181","188"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","A+","A+"]
["","Puissance","Pdesign","kW","3.20","4.00"]
["","SCOP/A","","","4.30","4.13"]
["","Pdh Puissance calorifique à -10°","","kW","2.46","2.62"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","1041","1357"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Remarques","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m."]
["","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m."]
["","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]