{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUA100AVEB9 / RZASG100M7V1B","FUA125AVEB9 / RZASG125M7V1B","FUA71AVEB / RZASG71M2V1B","FUA71AVEB9 / RZASG71M2V1B","FUA71AVEB9 / FUA71AVEB9 / RZASG140M7V1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","","","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Rafraîchissement des locaux","SEER","","","","","6.16","6.16"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","386","386"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","6.80","6.80"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","","","A++","A++"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","","","4.50","4.50"]
["","SCOP/A","","","","","3.90","3.90"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","","","A","A"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","1,615","1,615"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","","","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","9.5","12.1","","","13.4"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","10.8","13.5","","","15.5"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","A+"]
["","Puissance","Pdesign","kW","9.5","12.1","","","13.4"]
["","SEER","","","5.83","5.49","","","8.56"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","570","1322","","","939"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","A+"]
["","Puissance","Pdesign","kW","6","6","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.01","3.84","","","5.00"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","2095","2188","","","2185"]
["Remarques","","","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m."]
["","","","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m."]
["","","","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","","","","","A+++ ~ D"]