{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-A / RXTP-N8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXM25A2V1B / RXTP25N2V1B8","FVXM25A3V1B / RXTP25N2V1B8","FVXM35A2V1B / RXTP35N2V1B8","FVXM35A3V1B / RXTP35N2V1B8"]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","1.40","1.00","1.40","1.10"]
["","Max.","","kW","4.20","4.20","4.30","4.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","2.50","3.50","3.50"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","328","328","510","510"]
["","EER","","","3.81","3.81","3.43","3.43"]
["","COP","","","3.86","3.86","3.54","3.54"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A","B","B"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","3.20","3.20","4.00","4.00"]
["","Min.","","kW","1.20","1.00","1.20","1.10"]
["","Max.","","kW","5.70","5.70","6.20","6.20"]
["Remarques","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["","","","","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(4) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]