{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDQ-P3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXDQ15P3VE","FXDQ20P3VE","FXDQ25P3VE","FXDQ32P3VE","FXDQ40P3VE","FXDQ50P3VE","FXDQ63P3VE"]
["Réfrigérant","Type","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","PRP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Raccordements de tuyauterie","Liquide","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Gaz","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Évacuation","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Vide de faux-plafond requis >","mm","","","240","240","240","240","240","240","240"]
["Dimensions","Unité","Largeur","mm","750","750","750","750","950","950","1,150"]
["","","Profondeur","mm","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","Hauteur","mm","200","200","200","200","200","200","200"]
["Caisson","Matériau","","","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé"]
["","Couleur","","","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)"]
["Poids","Unité","","kg","22","22","22","22","26","26","29"]
["Hauteur manométrique","mm","","","600","600","600","600","600","600","600"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nom","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tension","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Remarques","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure."]
["","","","","(4) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(4) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(4) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(4) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(4) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(4) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(4) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)"]
["","","","","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA"]
["","","","","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]
["","","","","(10) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(10) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(10) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(10) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(10) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(10) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(10) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]
["","","","","(11) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(11) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(11) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(11) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(11) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(11) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(11) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","(12) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(12) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(12) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(12) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(12) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(12) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(12) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A."]