{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":13,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXHA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXHA32AVEB8","FXHA50AVEB8","FXHA63AVEB8","FXHA100AVEB8","FXHA32AVEB (Archived)","FXHA50AVEB (Archived)","FXHA63AVEB (Archived)","FXHA100AVEB (Archived)"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","dBA","36.0","36.5","37.0","44.0","36.0","36.5","37.0","44.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","31.0","33.0","34.0","34.0","31.0","33.0","34.0","34.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","34.0","34.5","35.0","37.0","34.0","34.5","35.0","37.0"]
["","Rafraîchissement","","À petite vitesse de ventilation","dBA","31.0","33.0","34.0","34.0","31.0","33.0","34.0","34.0"]
["","","","À grande vitesse de ventilation","dBA","36.0","36.5","37.0","44.0","36.0","36.5","37.0","44.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","34.0","34.5","35.0","37.0","34.0","34.5","35.0","37.0"]
["Accessoires standard","Tube d'isolation thermique","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Matériau d'étanchéité","","","","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Attache-câble","","","","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Bague en résine","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Flexible d'évacuation","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Collier de serrage","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vis","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Rondelle","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Dispositif de fixation de câbles","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Précautions générales de sécurité","","","","1","1","1","1"]
["","Manuel d'installation et d'exploitation","","","","1","1","1","1"]
["","Schéma d'installation","","","","1","1","1","1"]
["Réfrigérant","PRP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Puissance absorbée - 50Hz","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.033","0.037","0.051","0.086","0.033","0.037","0.051","0.086"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.033","0.037","0.051","0.086","0.033","0.037","0.051","0.086"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","3.6","5.6","7.1","11.2","3.6","5.6","7.1","11.2"]
["","Nom.","","","kW","3.6","5.6","7.1","11.2","3.6","5.6","7.1","11.2"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","6.4","6.4","6.4","9.5"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Gaz","","DE","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","9.5","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Évacuation","","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","54.0","54.0","55.0","62.0","54.0","54.0","55.0","62.0"]
["Filtre à air","Type","","","","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","960","1,270","1,270","1,590","960","1,270","1,270","1,590"]
["","","","Profondeur","mm","690","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","","Hauteur","mm","235","235","235","235","235","235","235","235"]
["Caisson","Matériau","","","","Résine, tôle","Résine, tôle","Résine, tôle","Résine, tôle","Résine, tôle","Résine, tôle","Résine, tôle","Résine, tôle"]
["","Couleur","","","","Blanc frais","Blanc frais","Blanc frais","Blanc frais","Blanc frais","Blanc frais","Blanc frais","Blanc frais"]
["Poids","Unité","","","kg","28","36","36","43","28","36","36","43"]
["Ventilateur","Débit d'air - 50Hz","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","m³/min","12.5","16.0","17.5","27.0","12.5","16.0","17.5","27.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","m³/min","10.0","12.5","13.0","19.0","10.0","12.5","13.0","19.0"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","4.0","6.3","8.0","12.5","4.0","6.3","8.0","12.5"]
["","Nom.","","","kW","4.0","6.3","8.0","12.5","4.0","6.3","8.0","12.5"]
["Courant - 50Hz","Intensité maximale de fusible (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tension","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Remarques","","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["","","","","","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore."]
["","","","","","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]
["","","","","","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]