{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":67,"n_cols":13,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXHQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXHQ32AVEB8","FXHQ63AVEB8","FXHQ100AVEB8","FXHQ32AVEB9 (Archived)","FXHQ63AVEB (Archived)","FXHQ63AVEB9 (Archived)","FXHQ100AVEB (Archived)","FXHQ100AVEB9 (Archived)"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","dBA","36.0","37.0","44.0","36.0","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","31.0","34.0","34.0","31.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","34.0","35.0","37.0","34.0","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["","Rafraîchissement","","À petite vitesse de ventilation","dBA","31.0","34.0","34.0","31.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","","","À grande vitesse de ventilation","dBA","36.0","37.0","44.0","36.0","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","34.0","35.0","37.0","34.0","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["Accessoires standard","Manuel d’utilisation","","","","","","","Manuel d’utilisation","Manuel d’utilisation","Manuel d’utilisation","Manuel d’utilisation","Manuel d’utilisation"]
["","Manuel d'installation","","","","","","","Manuel d'installation","Manuel d'installation","Manuel d'installation","Manuel d'installation","Manuel d'installation"]
["","Déclaration de conformité","","","","","","","Déclaration de conformité","Déclaration de conformité","Déclaration de conformité","Déclaration de conformité","Déclaration de conformité"]
["","Flexible d'évacuation","","","","1","1","1","Flexible d'évacuation","Flexible d'évacuation","Flexible d'évacuation","Flexible d'évacuation","Flexible d'évacuation"]
["","Attache métallique","","","","","","","Attache métallique","Attache métallique","Attache métallique","Attache métallique","Attache métallique"]
["","Rondelle pour attache de suspension","","","","","","","Rondelle pour attache de suspension","Rondelle pour attache de suspension","Rondelle pour attache de suspension","Rondelle pour attache de suspension","Rondelle pour attache de suspension"]
["","Attaches","","","","","","","Attaches","Attaches","Attaches","Attaches","Attaches"]
["","Matériau isolant pour joints","","","","","","","Matériau isolant pour joints","Matériau isolant pour joints","Matériau isolant pour joints","Matériau isolant pour joints","Matériau isolant pour joints"]
["","Matériau d'étanchéité","","","","6","6","6","Matériau d'étanchéité","Matériau d'étanchéité","Matériau d'étanchéité","Matériau d'étanchéité","Matériau d'étanchéité"]
["","Schéma d’installation","","","","","","","Schéma d’installation","Schéma d’installation","Schéma d’installation","Schéma d’installation","Schéma d’installation"]
["","Bague en résine","","","","1","1","1","Bague en résine","Bague en résine","Bague en résine","Bague en résine","Bague en résine"]
["","Dispositif de fixation de câbles","","","","2","2","2","Dispositif de fixation de câbles","Dispositif de fixation de câbles","Dispositif de fixation de câbles","Dispositif de fixation de câbles","Dispositif de fixation de câbles"]
["","Vis pour dispositif de fixation de câbles","","","","","","","Vis pour dispositif de fixation de câbles","Vis pour dispositif de fixation de câbles","Vis pour dispositif de fixation de câbles","Vis pour dispositif de fixation de câbles","Vis pour dispositif de fixation de câbles"]
["Réfrigérant","PRP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Puissance absorbée - 50Hz","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.107","0.111","0.237","0.107","0.111","0.111","0.237","0.237"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.107","0.111","0.237","0.107","0.111","0.111","0.237","0.237"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","3.6","7.1","11.2","3.6","7.1","7.1","11.2","11.2"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","6.35","9.52","9.52","6.4","9.52","9.5","9.52","9.5"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Gaz","","DE","mm","12.7","15.9","15.9","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Évacuation","","","","VP20","VP20","VP20","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","54.0","55.0","62.0","54","55","55","62","62"]
["Filtre à air","Type","","","","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Réseau de résine avec traitement antimoisissure","Réseau de résine avec traitement antimoisissure","Réseau de résine avec traitement antimoisissure","Réseau de résine avec traitement antimoisissure","Réseau de résine avec traitement antimoisissure"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","960","1,270","1,590","960","1,270","1,270","1,590","1,590"]
["","","","Profondeur","mm","690","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","","Hauteur","mm","235","235","235","235","235","235","235","235"]
["Caisson","Matériau","","","","Résine, tôle","Résine, tôle","Résine, tôle","Résine","Résine","Résine","Résine","Résine"]
["","Colour","","","","Blanc frais","Blanc frais","Blanc frais","Blanc frais","Blanc frais","Blanc frais","Blanc frais","Blanc frais"]
["Poids","Unité","","","kg","27","35","42","24","33","33","39","39"]
["Ventilateur","Débit d'air - 50 Hz","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","m³/min","14.0","20.0","29.5","14.0","20.0","20.0","29.5","29.5"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","m³/min","10.0","14.0","19.0","10.0","14.0","14.0","19.0","19.0"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","4.0","8.0","12.5","4.0","8.0","8.0","12.5","12.5"]
["Courant - 50 Hz","Intensité maximale de fusible (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nom","","","","","","","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fréquence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50","50/60","50","50/60"]
["","Tension","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240","220-240/220","220-240","220-240/220"]
["Remarques","","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(1) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(1) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(1) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(1) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(2) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(2) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(2) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(2) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - MFA < 4 x FLA","(4) - MFA < 4 x FLA","(4) - MFA < 4 x FLA","(4) - MFA < 4 x FLA","(4) - MFA < 4 x FLA"]
["","","","","","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(5) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(5) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(5) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(5) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A."]
["","","","","","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(6) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(6) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(6) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(6) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(6) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","","","","(7) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(7) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(7) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(7) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(7) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]
["","","","","","","","","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]
["Accessoires standard","Tube d'isolation thermique","","","","2","2","2"]
["","Attache-câble","","","","7","7","7"]
["","Collier de serrage","","","","1","1","1"]
["","Vis","","","","2","2","2"]
["","Rondelle","","","","8","8","8"]
["","Précautions générales de sécurité","","","","1","1","1"]
["","Manuel d'installation et d'exploitation","","","","1","1","1"]
["","Schéma d'installation","","","","1","1","1"]