{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXKA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXKA20AMVEB","FXKA25AMVEB","FXKA32AMVEB","FXKA40AMVEB","FXKA50AMVEB","FXKA63AMVEB"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","200","200","200","200","200","200"]
["","","","Largeur","mm","840","840","840","1240","1240","1240"]
["","","","Profondeur","mm","470","470","470","470","470","470"]
["Caisson","Matériau","","","","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","","","DE","mm","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4"]
["","Gaz","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Évacuation","","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Panneau décoratif","Modèle","","","","BYK32GJW1","BYK32GJW1","BYK32GJW1","BYK63GJW1","BYK63GJW1","BYK63GJW1"]
["","Couleur","","","","Blanc frais","Blanc frais","Blanc frais","Blanc frais","Blanc frais","Blanc frais"]
["","Dimensions","","Hauteur","mm","80","80","80","80","80","80"]
["","","","Largeur","mm","950","950","950","1350","1350","1350"]
["","","","Profondeur","mm","550","550","550","550","550","550"]
["Filtre à air","Type","","","","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Alimentation électrique-=-Fréquence","","Fréquence","","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Alimentation électrique-=-Tension","","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","2.5","3.2","4","5","6.3","8"]
["Puissance absorbée - 50Hz","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.026","0.026","0.039","0.047","0.073","0.118"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.034","0.034","0.039","0.047","0.073","0.118"]
["Poids","Unité","","","kg","18","18","19","24","24","24"]
["Caisson","Couleur","","","","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)"]
["Vide de faux-plafond requis >-=-mm","mm","","","","260","260","260","260","260","260"]
["Ventilateur","Débit d'air - 50Hz","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","m³/min","7.5","7.5","9.4","14.4","17.6","21.5"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","m³/min","5","5","7.6","11.1","12.6","14.4"]
["Réfrigérant","","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","675","675","675","675","675","675"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","46","46","50.5","52.5","57","61.5"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","32","32","37","38.5","42","48.5"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","27.5","27.5","34","34.5","38","43.5"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","22.5","22.5","31.5","31.5","34.5","38.5"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","dBA","36","36","39","39.5","44","49"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","31","31","35.5","36","39.5","44"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","25.5","25.5","32.5","32.5","36","39.5"]
["Raccords de tuyauterie","Gaz","","DE","mm","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7","12.7"]
["Panneau décoratif","Poids","","","kg","8","8","8","10","10","10"]
["Accessoires standard","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Sealing material (drain hose)","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Paper pattern for installation","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Courant&nbsp;- 50&nbsp;Hz","Courant&nbsp;- 50&nbsp;Hz-=-Intensité maximale de fusible (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Remarques","","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["","","","","","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore."]
["","","","","","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]
["","","","","","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]