{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":11,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXNA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXNA20A2VEB","FXNA25A2VEB","FXNA32A2VEB","FXNA40A2VEB","FXNA50A2VEB","FXNA63A2VEB"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","2.5","3.2","4","5","6.3","8"]
["Puissance absorbée - 50Hz","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.051","0.051","0.051","0.069","0.087","0.108"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.051","0.051","0.051","0.069","0.087","0.108"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Largeur","mm","790","790","790","990","990","1190"]
["","","","Profondeur","mm","200","200","200","200","200","200"]
["Poids","Unité","","","kg","23.5","23.5","23.5","27.5","27.5","32"]
["Caisson","Couleur","","","","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)"]
["","Matériau","","","","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé"]
["Ventilateur","Débit d'air - 50Hz","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","m³/min","7.4","8.4","8.4","10.2","12.9","16.4"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","m³/min","5.4","6.4","6.4","7.9","10.6","12.9"]
["","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 50&nbsp;Hz","","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 50&nbsp;Hz-=-Haut-=-Pa","Pa","41"]
["","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 60&nbsp;Hz","","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 60&nbsp;Hz-=-Haut-=-Pa","Pa","41"]
["Réfrigérant","","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","675","675","675","675","675","675"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","49","51","52.5","51.5","55.5","54.5"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","28","30","31.5","31","35","34.5"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","26.5","28.5","30","29","33","32.5"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","25","27","28.5","27","31","30.5"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","dBA","29.5","31","33","32","36","35.5"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","28","29.5","31.5","30","34","33.5"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","26.5","28","30","28","32","31.5"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gaz","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Évacuation","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Filtre à air","Type","","","","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable"]
["Accessoires standard","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Level adjustment screw","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamp metal","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Filtre à air","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws for duct flanges","","","","26","26","26","26","26","26"]
["","Sealing material","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Sealing pads","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Tie-wraps","","","","12","12","12","12","12","12"]
["","Washer fixing plate","","","","4","4","4","4","4","4"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Courant&nbsp;- 50&nbsp;Hz","Courant&nbsp;- 50&nbsp;Hz-=-Intensité maximale de fusible (MFA)-=-A","","","A","6"]
["Remarques","","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m."]
["","","","","","(2) - Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m."]
["","","","","","(3) - The sound power level is an absolute value indicating the power which a sound source generates.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore."]
["","","","","","(4) - Instead of a fuse, use a circuit breaker","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]
["","","","","","(5) - Select wire size based on the value of MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["Ventilateur","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 50 Hz","","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 50 Hz-=-Haut-=-Pa","Pa","","41","42","52","59","55"]
["","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 60 Hz","","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 60 Hz-=-Haut-=-Pa","Pa","","41","42","52","59","55"]
["Courant - 50 Hz","Courant - 50 Hz-=-Intensité maximale de fusible (MFA)-=-A","","","A","","6","6","6","6","6"]