{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":82,"n_cols":10,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXUA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXUA50AVEB","FXUA71AVMB (Preliminary)","FXUA71AVEB","FXUA100AVEB","FXUA100AVMB (Archived) (Preliminary)"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","","8.0","","","11.2"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","","9.0","","","12.5"]
["Puissance absorbée - 50Hz","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","kW","","0.090","","","0.200"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","","198","","","198"]
["","","","Largeur","mm","","950","","","950"]
["","","","Profondeur","mm","","950","","","950"]
["Poids","Unité","","","kg","","26","","","27"]
["Caisson","Matériau","","","","","Résine","","","Résine"]
["Ventilateur","Débit d'air - 50Hz","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","m³/min","","22.5","","","31.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","m³/min","","16.0","","","21.0"]
["Réfrigérant","Type","","","","","R-32","","","R-32"]
["","PRP","","","","","675","","","675"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","","58","","","65"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","","40.0","","","47.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","","38.0","","","44.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","","36.0","","","40.0"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","dBA","","40.0","","","47.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","","38.0","","","44.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","","36.0","","","40.0"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","","6.35","","","9.52"]
["","Gaz","","DE","mm","","12.7","","","12.9"]
["","Évacuation","","","","","I.D. 20/O.D. 26","","","I.D. 20/O.D. 26"]
["Filtre à air","Type","","","","","Réseau de résine avec traitement antimoisissure","","","Réseau de résine avec traitement antimoisissure"]
["Power supply","Phase","","","","","1~","","","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","","50/60","","","50/60"]
["","Tension","","","V","","220-240/220-230","","","220-240/220-230"]
["Courant - 50Hz","Intensité maximale de fusible (MFA)","","","A","","16","","","16"]
["Remarques","","","","","","(1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","","","(1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","5.6","","8.0","11.2"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","6.3","","9.0","12.5"]
["Puissance absorbée - 50Hz","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.029","","0.055","0.117"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.029","","0.055","0.117"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","198","","198","198"]
["","","","Largeur","mm","950","","950","950"]
["","","","Profondeur","mm","950","","950","950"]
["Poids","Unité","","","kg","27","","27","28"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc frais","","Blanc frais","Blanc frais"]
["","Matériau","","","","Résine","","Résine","Résine"]
["Ventilateur","Débit d'air - 50Hz","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","m³/min","17.0","","22.5","31.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","m³/min","13.0","","16.0","21.0"]
["Réfrigérant","","","","","R-32","","R-32","R-32"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","675","","675","675"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","55.0","","58.0","65.0"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","37.0","","40.0","47.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","35.0","","38.0","44.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","33.0","","36.0","40.0"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","dBA","37.0","","40.0","47.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","35.0","","38.0","44.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","33.0","","36.0","40.0"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","Type","","Raccord à dudgeon","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","","","DE","mm","6.4","","6.4","9.5"]
["","Gaz","","Type","","Raccord à dudgeon","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","","","DE","mm","12.7","","12.7","15.9"]
["","Évacuation","","","","VP20","","VP20","VP20"]
["Filtre à air","Type","","","","Tamis en résine","","Tamis en résine","Tamis en résine"]
["Accessoires standard","Thermal insulation tube","","","","3","","3","3"]
["","Tissu non tissé","","","","1","","1","1"]
["","Joint d'évacuation","","","","1","","1","1"]
["","Collier de serrage","","","","1","","1","1"]
["","Attache-câble","","","","10","","10","10"]
["","Drain hose","","","","1","","1","1"]
["","Extension auxiliary pipe","","","","1","","1","1"]
["","Screws","","","","5","","5","5"]
["","Sealing material","","","","4","","4","4"]
["","Washer","","","","8","","8","8"]
["","Washer fixing plate","","","","1","","1","1"]
["Alimentation électrique","Phase","","","","1~","","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50/60","","50/60","50/60"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","220-240/220","","220-240/220","220-240/220"]
["Courant - 50 Hz","Courant - 50 Hz-=-Intensité maximale de fusible (MFA)-=-A","","","A","6","","6","6"]
["Remarques","","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m."]
["","","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m."]
["","","","","","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore."]
["","","","","","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]
["","","","","","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]