{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXS-L1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXS20L3V1B1","RXS25L3V1B1","RXS35L3V1B1","RXS42L2V1B1","RXS50L2V1B1"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","","Haut","dBA","47","47","48","48","48"]
["","Rafraîchissement","","Haut","dBA","46","46","48","48","48"]
["Accessoires standard","Bouchon d'évacuation","","","","1","1","1","1","1"]
["","Manuel d'installation","","","","1","1","1","1","1"]
["","Étiquette de charge de réfrigérant","","","","1","1","1","1","1"]
["Réfrigérant","Charge","","","TCO2Eq","2.09","2.09","2.51","3.55","3.55"]
["","PRP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","1.00","1.00","1.20","1.70","1.70"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Moteur de ventilateur","Vitesse","Rafraîchissement","Extra lent","tr/min","780","780","780","720","720"]
["","","Chauffage","Très lent","tr/min","740","740","740","720","720"]
["Raccords de tuyauterie","Dénivelé","UI - UE","Max.","m","15.0","15.0","15.0","15.0","20.0"]
["","Charge de réfrigérant supplémentaire","","","kg/m","0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)","0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)","0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)","0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)","0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","765","765","765","825","825"]
["","","","Profondeur","mm","285","285","285","300","300"]
["","","","Hauteur","mm","550","550","550","735","735"]
["Poids","Unité","","","kg","34","34","34","47","47"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Remarques","","","","","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V"]
["","","","","","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V"]
["","","","","","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V"]
["","","","","","(4) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(4) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(4) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(4) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(4) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]
["","","","","","(5) - Rafraîchissement : temp. intérieure 27°C BS, 19°C BH ; temp. extérieure 35°C BS, 24°C BH ; longueur équivalente de canalisation frigorigène : 5 m ; dénivelé : 0 m ; vitesse du ventilateur des unités intérieure et extérieure : haute.","(5) - Rafraîchissement : temp. intérieure 27°C BS, 19°C BH ; temp. extérieure 35°C BS, 24°C BH ; longueur équivalente de canalisation frigorigène : 5 m ; dénivelé : 0 m ; vitesse du ventilateur des unités intérieure et extérieure : haute.","(5) - Rafraîchissement : temp. intérieure 27°C BS, 19°C BH ; temp. extérieure 35°C BS, 24°C BH ; longueur équivalente de canalisation frigorigène : 5 m ; dénivelé : 0 m ; vitesse du ventilateur des unités intérieure et extérieure : haute.","(5) - Rafraîchissement : temp. intérieure 27°C BS, 19°C BH ; temp. extérieure 35°C BS, 24°C BH ; longueur équivalente de canalisation frigorigène : 5 m ; dénivelé : 0 m ; vitesse du ventilateur des unités intérieure et extérieure : haute.","(5) - Rafraîchissement : temp. intérieure 27°C BS, 19°C BH ; temp. extérieure 35°C BS, 24°C BH ; longueur équivalente de canalisation frigorigène : 5 m ; dénivelé : 0 m ; vitesse du ventilateur des unités intérieure et extérieure : haute."]
["","","","","","(6) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS ; temp. extérieure 7°C BS, 6°C BH ; longueur équivalente de canalisation frigorigène : 5 m ; dénivelé : 0 m ; vitesse du ventilateur des unités intérieure et extérieure : haute.","(6) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS ; temp. extérieure 7°C BS, 6°C BH ; longueur équivalente de canalisation frigorigène : 5 m ; dénivelé : 0 m ; vitesse du ventilateur des unités intérieure et extérieure : haute.","(6) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS ; temp. extérieure 7°C BS, 6°C BH ; longueur équivalente de canalisation frigorigène : 5 m ; dénivelé : 0 m ; vitesse du ventilateur des unités intérieure et extérieure : haute.","(6) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS ; temp. extérieure 7°C BS, 6°C BH ; longueur équivalente de canalisation frigorigène : 5 m ; dénivelé : 0 m ; vitesse du ventilateur des unités intérieure et extérieure : haute.","(6) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS ; temp. extérieure 7°C BS, 6°C BH ; longueur équivalente de canalisation frigorigène : 5 m ; dénivelé : 0 m ; vitesse du ventilateur des unités intérieure et extérieure : haute."]
["Accessoires standard","Réducteur","","","","","","","1"]