{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":163,"n_cols":17,"rows_kept":163,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYA8A7Y1B","RXYA10A7Y1B.","RXYA10A7Y1B","RXYA12A7Y1B","RXYA13A7Y1B","RXYA14A7Y1B","RXYA16A7Y1B.","RXYA16A7Y1B","RXYA18A7Y1B.","RXYA18A7Y1B","RXYA20A7Y1B.","RXYA20A7Y1B"]
["Système","Module d'unité extérieure1","","","","","RYMA5A","","","RYMA5A","","RXYA8A","","RXYA8A","","RXYA8A"]
["","Outdoor unit module 2","","","","","RYMA5A","","","RXYA8A","","RXYA8A","","RXYA10A","","RXYA12A"]
["Combinaison recommandée","","","","","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","","","3 x FXFA50A2VEB + 3 x FXFA63A2VEB","","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","","10 x FXFA50A2VEB"]
["Recommended combination 2","","","","","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","","","3 x FXSA50A2VEB + 3 x FXSA63A2VEB","","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","","10 x FXSA50A2VEB"]
["Chauffage continu","","","","","","Oui","","","Oui","","Oui","","Oui","","Oui"]
["Puissance calorifique","Nom.","","6°CBH","kW","22.4 (2)","28.0 (2)","","","36.4 (2)","","44.8 (2)","","50.4 (2)","","55.9 (2)"]
["COP à puissance nom.","6°CBH","","","kW/kW","3.83 (2)","3.66 (2)","","","3.76 (2)","","3.72 (2)","","3.61 (2)","","3.60 (2)"]
["SCOP","","","","","4.11","4.09","","","4.11","","4.35","","4.34","","4.38"]
["Combinaison recommandée SCOP 2","","","","","4.10","4.13","","","4.19","","4.38","","4.40","","4.48"]
["SEER","","","","","7.26","7.55","","","7.42","","7.12","","7.18","","7.16"]
["Combinaison recommandée SEER 2","","","","","6.97","7.23","","","7.08","","6.87","","6.85","","6.86"]
["Rafraîchissement de l'air ambiant","Condition A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.09","3.68","","","3.39","","3.17","","3.19","","3.12"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28.0","","","36.4","","44.8","","50.4","","55.9"]
["","Condition B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.13","7.57","","","5.94","","5.18","","5.18","","4.88"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","","","26.8","","33.0","","37.1","","41.2"]
["","Condition C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.12","8.99","","","9.04","","8.63","","8.59","","8.53"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.5","","","18.0","","21.2","","23.9","","26.5"]
["","Condition D (20°C - 27/19)","","EERd","","15.3","11.5","","","13.9","","14.8","","14.9","","16.3"]
["","","","Pdc","kW","8.13","14.10","","","15.50","","15.90","","16.30","","16.70"]
["Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2","Condition A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.02","3.53","","","3.27","","3.05","","3.17","","3.02"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28.0","","","36.4","","44.8","","50.4","","55.9"]
["","Condition B (30℃ - 27/19)","","EERd","","4.99","7.14","","","5.65","","4.97","","4.91","","4.68"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","","","26.8","","33.0","","37.1","","41.2"]
["","Condition C (25℃ - 27/19)","","EERd","","8.58","8.53","","","8.53","","8.32","","8.11","","8.09"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.4","","","17.8","","21.2","","23.9","","26.5"]
["","Condition D (20℃ - 27/19)","","EERd","","14.58","11.19","","","13.26","","14.20","","14.04","","15.50"]
["","","","Pdc","kW","7.82","13.8","","","15.0","","15.5","","15.8","","16.0"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TBivalent","","COPd (COP déclaré)","","2.80","2.69","","","2.74","","2.87","","2.51","","2.55"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","13.7","16.0","","","21.7","","23.2","","27.9","","31.0"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10","-10","","","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","TOL","","COPd (COP déclaré)","","2.80","2.69","","","2.74","","2.87","","2.51","","2.55"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","13.7","16.0","","","21.7","","23.2","","27.9","","31.0"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10","-10","","","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","Condition A (-7°C)","","COPd (COP déclaré)","","3.06","3.00","","","3.03","","3.18","","2.87","","2.95"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","12.1","14.2","","","19.2","","20.5","","24.7","","27.4"]
["","Condition B (2°C)","","COPd (COP déclaré)","","3.81","4.37","","","4.02","","4.17","","4.20","","4.09"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","7.38","8.60","","","11.7","","12.5","","15.0","","16.7"]
["","Condition C (7°C)","","COPd (COP déclaré)","","5.27","4.70","","","5.11","","5.45","","5.60","","5.90"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","4.76","7.17","","","8.40","","8.05","","9.66","","10.7"]
["","Condition D (12°C)","","COPd (COP déclaré)","","7.04","5.57","","","6.47","","6.93","","7.49","","8.06"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","4.51","8.74","","","8.93","","9.04","","9.97","","10.0"]
["Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2","Cond.A (-7°C)","","COPd (COP déclaré)","","3.00","3.02","","","3.05","","3.18","","2.86","","2.96"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","12.1","14.2","","","19.2","","20.5","","24.7","","27.4"]
["","Cond. B (2℃)","","COPd (COP déclaré)","","3.80","4.42","","","4.12","","4.18","","4.27","","4.21"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","7.45","8.64","","","11.7","","12.5","","15.0","","16.7"]
["","Cond. C (7℃)","","COPd (COP déclaré)","","5.35","4.76","","","5.24","","5.57","","5.78","","6.07"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","4.76","7.31","","","8.54","","8.08","","9.65","","10.7"]
["","Cond. D (12℃)","","COPd (COP déclaré)","","7.04","5.62","","","6.58","","6.97","","7.59","","8.30"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","4.71","8.87","","","9.17","","9.24","","10.3","","10.5"]
["","TBivalente","","COPd (COP déclaré)","","2.73","2.70","","","2.75","","2.87","","2.27","","2.34"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","13.7","16.0","","","21.7","","23.2","","27.9","","31.0"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10","-10","","","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","TOL","","COPd (COP déclaré)","","2.73","2.70","","","2.75","","2.87","","2.27","","2.34"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","13.7","16.0","","","21.7","","23.2","","27.9","","31.0"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10","-10","","","-10","","-10","","-10","","-10"]
["Plage de puissance","PAC","","","","8","10","","","13","","16","","18","","20"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","","64 (3)","64 (3)","","","64 (3)","","64 (3)","","64 (3)","","64 (3)"]
["Indice de puissance intérieure","Min.","","","","100","125","","","163","","200","","225","","250"]
["","Max.","","","","260","325","","","423","","520","","585","","650"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","1,685"]
["","","","Largeur","mm","930"]
["","","","Profondeur","mm","765"]
["Poids","Unité","","","kg","214"]
["Ventilateur","Pression statique externe","","Max.","Pa","78"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur scroll hermétique"]
["Plage de fonctionnement","Rafraîch.","","Min.","°CBS","-5"]
["","","","Max.","°CBS","46"]
["","Chauffage","","Min.","°CBH","-20"]
["","","","Max.","°CBH","16"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","78.3 (5)","81.3 (5)","","","81.3 (5)","","81.3 (5)","","81.6 (5)","","83.9 (5)"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","56.3 (6)","59.3 (6)","","","59.3 (6)","","59.3 (6)","","60.2 (6)","","62.1 (6)"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-32","R-32","","","R-32","","R-32","","R-32","","R-32"]
["","PRP","","","","675.0","675.0","","","675.0","","675.0","","675.0","","675.0"]
["","Charge","","","kg","9.00"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","","","Raccord brasé","","Raccord brasé","","Raccord brasé","","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","9.52","9.50","","","12.70","","12.70","","12.70","","12.70"]
["","Gaz","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","","","Raccord brasé","","Raccord brasé","","Raccord brasé","","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","19.1","19.1","","","22.2","","28.6","","28.6","","28.6"]
["","Compensation","","DE","mm","","19.1","","","19.1","","19.1","","19.1","","19.1"]
["","Longueur totale de tuyauterie","Système","Réel","m","1,000 (7)","500 (7)","","","500 (7)","","500 (7)","","500 (7)","","500 (7)"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation et d'exploitation","","","","1","1","","","1","","1","","1","","1"]
["","Tuyaux de raccordement","","","","1","1","","","1","","1","","1","","1"]
["Power supply","Nom","","","","Y1","Y1","","","Y1","","Y1","","Y1","","Y1"]
["","Phase","","","","3N~","3N~","","","3N~","","3N~","","3N~","","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","","","50","","50","","50","","50"]
["","Tension","","","V","380-415","380-415","","","380-415","","380-415","","380-415","","380-415"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","","","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système."]
["","","","","","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","","","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent"]
["","","","","","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","","","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore."]
["","","","","","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","","","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","","","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation"]
["","","","","","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","","","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS"]
["","","","","","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","","","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum."]
["","","","","","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","","","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale."]
["","","","","","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","","","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum."]
["","","","","","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","","","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre."]
["","","","","","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","","","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","","","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","","","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque."]
["","","","","","(16) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(16) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","","","(16) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","","(16) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","","(16) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","","(16) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase"]
["","","","","","(17) - Ssc : puissance de court-circuit","(17) - Ssc : puissance de court-circuit","","","(17) - Ssc : puissance de court-circuit","","(17) - Ssc : puissance de court-circuit","","(17) - Ssc : puissance de court-circuit","","(17) - Ssc : puissance de court-circuit"]
["","","","","","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","","","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation."]
["","","","","","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","","","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination"]
["Combinaison recommandée","","","","","","","4 x FXFA63A2VEB"]
["Combinaison recommandée 2","","","","","","","4 x FXSA63A2VEB"]
["Puissance frigorifique","Prated,c","","","kW","","","28"]
["Puissance calorifique","Prated,h","","","kW","","","28"]
["","Nom.","","Puissance calorifique-=-Nom.-=-6 °CBH-=-kW","kW","","","28"]
["COP à puissance nom.","COP à puissance nom.-=-6 °CBH-=-kW/kW","","","KW/KW","","","3.45"]
["Combinaison recommandée SEER 2","","","","","","","6.85"]
["Combinaison recommandée SCOP 2","","","","","","","4.34"]
["Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35 °C - 27/19)","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35 °C - 27/19)-=-EERd","","","","2.93"]
["","","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35 °C - 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","","","28"]
["","Condition B (30℃ - 27/19)","","EERd","","","","4.82"]
["","","","Pdc","kW","","","20.6"]
["","Condition C (25℃ - 27/19)","","EERd","","","","8.23"]
["","","","Pdc","kW","","","13.3"]
["","Condition D (20℃ - 27/19)","","EERd","","","","14.4"]
["","","","Pdc","kW","","","7.97"]
["Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2","TBivalente","","COPd (COP déclaré)","","","","2.32"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","16"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","","","-10"]
["","TOL","","COPd (COP déclaré)","","","","2.32"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","16"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","","","-10"]
["","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond. A (-7°C)","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond. A (-7°C)-=-COPd (COP déclaré)","","","","2.62"]
["","","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond. A (-7°C)-=-Pdh (puissance calorifique déclarée)-=-kW","kW","","","14.2"]
["","Cond. B (2℃)","","COPd (COP déclaré)","","","","4.24"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","8.61"]
["","Cond. C (7℃)","","COPd (COP déclaré)","","","","5.79"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","5.54"]
["","Cond. D (12℃)","","COPd (COP déclaré)","","","","7.91"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","5.6"]
["Plage de puissance-=-CV","CV","","","","","","10"]
["Indice de puissance intérieure","Min.","","","","","","125"]
["","Max.","","","","","","325"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","","","1,685"]
["","","","Largeur","mm","","","930"]
["","","","Profondeur","mm","","","765"]
["Poids","Unité","","","kg","","","214","214","","297","","297","","320","","320"]
["Compresseur","Type","","","","","","Compresseur scroll hermétique"]
["Plage de fonct.","Rafraîch.","","Min.","°CBS","","","-5"]
["","","","Max.","°CBS","","","46"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","","Min.","°CBH","","","-20"]
["","","","Max.","°CBH","","","16"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","","","58"]
["Réfrigérant","","","","","","","R-32"]
["","Charge","","","kg","","","9","9","","10.6","","10.6","","10.6","","10.6"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","","","9.52"]
["","Gaz","","DE","mm","","","19.1"]
["","Longueur totale de tuyauterie","Système","Réel","m","","","1,000"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","","","Y1"]
["","Phase","","","","","","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","","","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","","","380-415"]