{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":80,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SP-O"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MSP106EA12XXA","MSP106EA12XXB","MSP107EA12XXA","MSP107EA12XXB","BSP110DA12XXA","BSP110DA12XXB","BSP112DA12XXA","BSP112DA12XXB","BSP117DA12XXA","BSP117DA12XXB","SB.BSP121NO488D","SB.BSP121TO488D","SB.MSP121TO488E","SB.BSP123TO488D","SB.MSP123TO488E","SB.BSP135TO479D","SB.MSP135NO479E","MSP212EA12XXA","MSP212EA12XXB","BSP218DA12XXA","BSP218DA12XXB","BSP220DB12XXA","BSP220DB12XXB","SB.BSP221TO479D","SB.BSP221NO488D","SB.MSP221NO488E","SB.MSP221TO479E","MSP315EB13XXA","MSP315EB13XXB","MSP320EB13XXA","MSP320EB13XXB","BSP320DB13XXA","BSP320DB13XXB","BSP330DB13XXA","BSP330DB13XXB","SB.BSP110P1D (Archived)","SB.BSP110P2D (Archived)","SB.BSP110P3D (Archived)","SB.BSP112P1D (Archived)","SB.BSP112P2D (Archived)","SB.BSP112P3D (Archived)","SB.BSP117P1D (Archived)","SB.BSP117P2D (Archived)","SB.BSP117P3D (Archived)","SB.BSP218P1D (Archived)","SB.BSP218P2D (Archived)","SB.BSP218P3D (Archived)","SB.BSP220P1D (Archived)","SB.BSP220P2D (Archived)","SB.BSP220P3D (Archived)","SB.BSP330P1D (Archived)","SB.BSP330P2D (Archived)","SB.BSP330P3D (Archived)","SB.MSP106P1E (Archived)","SB.MSP106P2E (Archived)","SB.MSP106P3E (Archived)","SB.MSP107P1E (Archived)","SB.MSP107P2E (Archived)","SB.MSP107P3E (Archived)","SB.MSP212P1E (Archived)","SB.MSP212P2E (Archived)","SB.MSP212P3E (Archived)","SB.MSP213P1E (Archived)","SB.MSP213P2E (Archived)","SB.MSP213P3E (Archived)","SB.MSP315P1E (Archived)","SB.MSP315P2E (Archived)","SB.MSP315P3E (Archived)","SB.MSP320P1E (Archived)","SB.MSP320P2E (Archived)","SB.MSP320P3E (Archived)","MSP212EB12XXA (Archived)","MSP212EB12XXB (Archived)","MSP213EB12XXA (Archived)","MSP213EB12XXB (Archived)"]
["Réfrigérant","PRP","","","","","","","","","","","","","","2,141","2,141","1,430","2,141","1,430","2,141","1,430","","","","","","","2,141","2,141","1,430","1,430"]
["","Type","","","","","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a","","","","","","","","","R-134a","R-134a"]
["Puissance frigorifique","Moyennes températures","R-134a","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","1.140 (1)","","1.422 (1)","","3.188 (1)","","","","","","","","","1.816 (1)","2.029 (1)"]
["","Low temperature","R-452A","Nom","kW","","","","","","","","","","","0.662 (1)","0.905 (1)","","1.088 (1)","","2.384 (1)","","","","","","","","1.719 (1)","1.342 (1)"]
["Plage de fonctionnement","Température de chambre froide","","Min.","°C","","","","","","","","","","","-25","-25","-5","-25","-5","-25","-5","","","","","","","-25","-25","-5","-5"]
["","","","Max.","°C","","","","","","","","","","","-15","-15","10","-15","10","-15","10","","","","","","","-15","-15","10","10"]
["Defrost (dégivrage)","","","","","","","","","","","","","","","Électrique","Électrique","Électrique","Électrique","Électrique","Électrique","Électrique","","","","","","","Électrique","Électrique","Électrique","Électrique"]
["Compresseur","Nominal power","","","kW","","","","","","","","","","","0.75","1.1","0.4","1.3","0.7","2.2","2.2","","","","","","","1.5","1.3","0.9","1.7"]
["","Type","","","","","","","","","","","","","","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","","","","","","","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif"]
["","Starting method","","","","","","","","","","","","","","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","","","","","","","Directe","Directe","Directe","Directe"]
["Dimensions","Unité d'évaporation","","Profondeur","mm","","","","","","","","","","","410","410","410","410","410","410","410","","","","","","","410","410","410","410"]
["","","","Hauteur","mm","","","","","","","","","","","215","215","215","215","215","215","215","","","","","","","215","215","215","215"]
["","","","Largeur","mm","","","","","","","","","","","614","614","614","614","614","1,614","1,614","","","","","","","1,034","1,034","1,034","1,034"]
["","Unité de condensation","","Profondeur","mm","","","","","","","","","","","337","337","337","337","337","427","427","","","","","","","427","427","427","427"]
["","","","Largeur","mm","","","","","","","","","","","620","620","620","620","620","820","820","","","","","","","820","820","820","820"]
["Condenseur","Débit d'air","","","m³/h","","","","","","","","","","","750","750","750","750","750","1,500","1,500","","","","","","","1,400","1,400","1,400","1,400"]
["Évaporateur","Air flow","","","m³/h","","","","","","","","","","","600","600","600","600","600","1,800","1,800","","","","","","","1,200","1,200","1,200","1,200"]
["","Pulsion d'air","","","m","","","","","","","","","","","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","","","","","","","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)"]
["Chauffages de dégivrage","W","","","","","","","","","","","","","","450","450","450","450","450","1,400","1,400","","","","","","","800","800","800","800"]
["Power supply","Phase","","","","","","","","","","","","","","1~","1~","1~","1~","1~","3N~","3N~","","","","","","","3N~","1~","1~","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","","","","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","","","","","","","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","","","","","","","","","","","230","230","230","230","230","400","400","","","","","","","400","230","230","400"]
["Remarques","","","","","","","","","","","","","","","(1) - En fonctionnement normal : -20 °C / +30 °C","(1) - En fonctionnement normal : -20 °C / +30 °C","(1) - En fonctionnement normal: 0 °C / +30 °C","(1) - En fonctionnement normal : -20 °C / +30 °C","(1) - En fonctionnement normal: 0 °C / +30 °C","(1) - En fonctionnement normal : -20 °C / +30 °C","(1) - En fonctionnement normal: 0 °C / +30 °C","","","","","","","(1) - En fonctionnement normal : -20 °C / +30 °C","(1) - En fonctionnement normal : -20 °C / +30 °C","(1) - En fonctionnement normal: 0 °C / +30 °C","(1) - En fonctionnement normal: 0 °C / +30 °C"]
["","","","","","","","","","","","","","","","(2) - Utiliser la pulsion d'air comme base.  La pulsion d'air est affectée par de nombreux facteurs comme la hauteur de la pièce, le stockage du produit, l'emplacement de l'évaporateur, etc.","(2) - Utiliser la pulsion d'air comme base.  La pulsion d'air est affectée par de nombreux facteurs comme la hauteur de la pièce, le stockage du produit, l'emplacement de l'évaporateur, etc.","(2) - Utiliser la pulsion d'air comme base.  La pulsion d'air est affectée par de nombreux facteurs comme la hauteur de la pièce, le stockage du produit, l'emplacement de l'évaporateur, etc.","(2) - Utiliser la pulsion d'air comme base.  La pulsion d'air est affectée par de nombreux facteurs comme la hauteur de la pièce, le stockage du produit, l'emplacement de l'évaporateur, etc.","(2) - Utiliser la pulsion d'air comme base.  La pulsion d'air est affectée par de nombreux facteurs comme la hauteur de la pièce, le stockage du produit, l'emplacement de l'évaporateur, etc.","(2) - Utiliser la pulsion d'air comme base.  La pulsion d'air est affectée par de nombreux facteurs comme la hauteur de la pièce, le stockage du produit, l'emplacement de l'évaporateur, etc.","(2) - Utiliser la pulsion d'air comme base.  La pulsion d'air est affectée par de nombreux facteurs comme la hauteur de la pièce, le stockage du produit, l'emplacement de l'évaporateur, etc.","","","","","","","(2) - Utiliser la pulsion d'air comme base.  La pulsion d'air est affectée par de nombreux facteurs comme la hauteur de la pièce, le stockage du produit, l'emplacement de l'évaporateur, etc.","(2) - Utiliser la pulsion d'air comme base.  La pulsion d'air est affectée par de nombreux facteurs comme la hauteur de la pièce, le stockage du produit, l'emplacement de l'évaporateur, etc.","(2) - Utiliser la pulsion d'air comme base.  La pulsion d'air est affectée par de nombreux facteurs comme la hauteur de la pièce, le stockage du produit, l'emplacement de l'évaporateur, etc.","(2) - Utiliser la pulsion d'air comme base.  La pulsion d'air est affectée par de nombreux facteurs comme la hauteur de la pièce, le stockage du produit, l'emplacement de l'évaporateur, etc."]
["","","","","","","","","","","","","","","","(3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","","","","","","","(3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]
["Capacité de réfrig.","Temp. moyenne","R-134a","Nom.","kW","1.14","","1.422","","","","","","","","","","","","","","","1.816","","","","","","","","","","3.188","","3.492","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1.14","1.14","1.14","1.422","1.422","1.422","1.816","1.816","1.816","2.029","2.029","2.029","3.188","3.188","3.188","3.492","3.492","3.492","1.816","","2.029"]
["Caisson","Couleur","","Unité de condensation","","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","","","","","","","","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","","","","","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc"]
["Dimensions","Unité de condensation","","Largeur","mm","660","","660","","660","","660","","660","","","","","","","","","860","","860","","860","","","","","","860","","860","","860","","860","","620","620","620","620","620","620","620","620","620","820","820","820","820","820","820","820","820","820","620","620","620","620","620","620","820","820","820","820","820","820","820","820","820","820","820","820","820","","820"]
["","","","Profondeur","mm","337","","337","","337","","337","","337","","","","","","","","","427","","427","","427","","","","","","427","","427","","427","","427","","337","337","337","337","337","337","337","337","337","427","427","427","427","427","427","427","427","427","337","337","337","337","337","337","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","","427"]
["Compresseur","Quantité","","","","1","","1","","1","","1","","1","","","","","","","","","1","","1","","1","","","","","","1","","1","","1","","1"]
["","Type","","","","Par compression de vapeur","","Par compression de vapeur","","Par compression de vapeur","","Par compression de vapeur","","Par compression de vapeur","","","","","","","","","Par compression de vapeur","","Par compression de vapeur","","Par compression de vapeur","","","","","","Par compression de vapeur","","Par compression de vapeur","","Par compression de vapeur","","Par compression de vapeur","","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","Hermétique Alternatif","","Hermétique Alternatif"]
["","Modèle","","","","NJ6220Z","","NTU6222ZV","","NEU2178GK","","NJ2192GK","","NJ2212GK","","","","","","","","","FH4518Y/F","","NJ2212GK","","TFH2480Z/T","","","","","","TFH4525Y/T","","MTZ40JH4","","TFH2511Z","","NTZ068A4LR1B"]
["","Méthode de démarrage","","","","Directe","","Directe","","Directe","","Directe","","Directe","","","","","","","","","Directe","","Directe","","Directe","","","","","","Directe","","Directe","","Directe","","Directe","","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","Directe","","Directe"]
["Condenseur","Débit d'air","","","m³/h","750","","750","","750","","750","","750","","","","","","","","","1400","","1400","","1400","","","","","","1500","","1500","","1500","","1500","","750","750","750","750","750","750","750","750","750","1400","1400","1400","1400","1400","1400","1500","1500","1500","750","750","750","750","750","750","1400","1400","1400","1400","1400","1400","1500","1500","1500","1500","1500","1500","1400","","1400"]
["Defrost (dégivrage)","","","","","Électrique","","Électrique","","Électrique","","Électrique","","Électrique","","","","","","","","","Électrique","","Électrique","","Électrique","","","","","","Électrique","","Électrique","","Électrique","","Électrique","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Électrique"]
["Chauffages de dégivrage","W","","","","450","","450","","450","","450","","450","","","","","","","","","800","","800","","800","","","","","","1400","","1400","","1400","","1400","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","800"]
["Plage de fonctionnement","Température de chambre froide","","Min.","°C","-5","","-5","","-25","","-25","","-25","","","","","","","","","-5","","-25","","-25","","","","","","-5","","-5","","-25","","-25","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-5"]
["","","","Max.","°C","10","","10","","-15","","-15","","-15","","","","","","","","","10","","-15","","-15","","","","","","10","","10","","-15","","-15","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","10"]
["","Température extérieure","","Min.","°C","20","","20","","20","","20","","20","","","","","","","","","20","","20","","20","","","","","","20","","20","","20","","20"]
["","","","Max.","°C","45","","45","","45","","45","","45","","","","","","","","","45","","45","","45","","","","","","45","","45","","45","","45"]
["Réfrigérant","","","","","R-134a","","R-134a","","R-452A","","R-452A","","R-452A","","","","","","","","","R-134a","","R-452A","","R-452A","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-452A","","R-452A","","","","","","","","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","R-134a"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","1430","","1430","","2140","","2140","","2140","","","","","","","","","1430","","2140","","2140","","","","","","1430","","1430","","2140","","2140","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1430"]
["Alimentation électrique","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","220-230","","220-230","","220-230","","220-230","","220-230","","","","","","","","","220-230","","230","","380-400","","","","","","380-400","","380-400","","380-400","","380-400","","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","400","400","400","400","400","400","230","230","230","230","230","230","230","230","230","400","400","400","400","400","400","400","400","400","230","","400"]
["","Phase","","","","1~","","1~","","1~","","1~","","1~","","","","","","","","","1~","","1~","","3N~","","","","","","3N~","","3N~","","3N~","","3N~","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","1~","","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","","50","","50","","50","","50","","","","","","","","","50","","50","","50","","","","","","50","","50","","50","","50","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","50"]
["Dimensions","Unité d'évaporation","","Hauteur","mm","","215","","215","","215","","215","","215","","","","","","","","","215","","215","","215","","","","","","215","","215","","215","","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","","215","","215"]
["","","","Largeur","mm","","654","","654","","654","","654","","654","","","","","","","","","1074","","1074","","1074","","","","","","1654","","1654","","1654","","1654","614","614","614","614","614","614","614","614","614","1034","1034","1034","1034","1034","1034","1614","1614","1614","614","614","614","614","614","614","1034","1034","1034","1034","1034","1034","1614","1614","1614","1614","1614","1614","","1034","","1034"]
["","","","Profondeur","mm","","410","","410","","410","","410","","410","","","","","","","","","410","","410","","410","","","","","","410","","410","","410","","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","","410","","410"]
["Évaporateur","Pulsion d'air","","","m","","4","","4","","4","","4","","4","","","","","","","","","4","","4","","4","","","","","","4","","4","","4","","4","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4 (2)"]
["Puissance frigorifique","Basses températures","R-452A","Nom","kW","","","","","0.662","","0.905","","1.164","","","","","","","","","","","1.436","","1.719","","","","","","","","","","2.384","","2.581","","0.662","0.662","0.662","0.905","0.905","0.905","1.088","1.088","1.088","1.342","1.342","1.342","1.719","1.719","1.719","2.384","2.384","2.384"]
["Remarques","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(1) - En fonctionnement normal: 0°C / +30°C","(2) - Utiliser la pulsion d'air comme base.  La pulsion d'air est affectée par de nombreux facteurs comme la hauteur de la pièce, le stockage du produit, l'emplacement de l'évaporateur, etc."]