{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ71CV1 / AZQS71B2V1B","ABQ100CV1 / AZQS100B8V1B","ABQ125CV1 / AZQS125B8V1B","ABQ140CV1 / AZQS140B8V1B"]
["Capacità di raffrescamento","Nom.","","kW","6.8","9.5","12.1","13.0 (1)"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","4.65","4.65","","5.01"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","512","716","","1,559"]
["","Capacità","Pdesign","kW","6.80","9.50","","13.0"]
["","Classe di efficienza energetica","","","B","B"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","5.65","6.78","","12.3"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","","3.58"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A","A"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","2,082","2,498","","4,811"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","1,165","1,813","2,153"]
["","EER","","","2.91","2.62","2.81","3.36 (3)"]
["","COP","","","3.51","3.42","3.41"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","C","D","C"]
["","","Riscaldamento","","B","B","B"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","7.5","10.8","13.5","15.5 (2)"]
["Note","","","","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(3) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(3) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE"]
["","","","","","(4) - Valore Ssc minimo (=potenza cortocircuito): Dispositivo conforme a EN 61000-3-2","(4) - Valore Ssc minimo (=potenza cortocircuito): Dispositivo conforme a EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(5) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]