{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ACQ-D / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ACQ71DV1 / AZQS71B2V1B","ACQ100DV1 / AZQS100B8V1B","ACQ125DV1 / AZQS125B8V1B","ACQ140DV1 / AZQS140B8V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","6.8","9.5","12.1","13.0"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","5.70","5.50"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","418","605"]
["","Capacità","Pdesign","kW","6.80","9.50"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A+","A"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","6.33","7.60"]
["","SCOP/A","","","4.00","3.85"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A","A"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","2,216","2,764"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","1,025","1,480","1,952","2,025"]
["","EER","","","3.31","3.21","3.10","3.21"]
["","COP","","","3.61","3.61","3.61","3.61"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A","B","A"]
["","","Riscaldamento","","A","A","A","A"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","7.50","10.80","13.5","15.5"]
["Note","","","","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE"]
["","","","","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale"]
["","","","","","(3) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(3) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(3) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC"]
["","","","","","(4) - Valore Ssc minimo (=potenza cortocircuito): Dispositivo conforme a EN 61000-3-2","(4) - Valore Ssc minimo (=potenza cortocircuito): Dispositivo conforme a EN 61000-3-2","(4) - Valore Ssc minimo (=potenza cortocircuito): Dispositivo conforme a EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(5) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(5) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]