{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":13,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXN-NB9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXN25NV1B9","ARXN25N5V1B9","ARXN25N6V1B9","ARXN35N6V1B9","ARXN50NV1B9","ARXN60NV1B9","ARXN35N5V1B9 (Archived)","ARXN35NV1B9 (Archived)"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","","","","46","51","51","46","46"]
["Accessori standard","Giunto di scarico","","","","","","","Giunto di scarico","Giunto di scarico","Giunto di scarico","Giunto di scarico","Giunto di scarico"]
["","Tappo di scarico","","","","","","","Tappo di scarico","Tappo di scarico","Tappo di scarico","Tappo di scarico","Tappo di scarico"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","","","","2.1","3.0","3.0","2.1","2.1"]
["","GWP","","","","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carica","","","kg","","","","1.00","1.45","1.45","1.00","1.00"]
["","Tipo","","","","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Collegamenti tubazioni","Dislivello","int. - est.","Max.","m","","","","10.0","10.0","10.0","10.0","10.0"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","","","","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 7.5m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 7.5m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 7.5m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 7.5m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 7.5m)"]
["Compressore","Tipo","","","","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","","","","658","855","855","658","658"]
["","","","Profondità","mm","","","","289","328","328","289","289"]
["","","","Altezza","mm","","","","550","628","753","550","550"]
["Peso","Unità","","","kg","","","","26","37","44","26","26"]
["Power supply","Fase","","","","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","","","","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","","","","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","","","","(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["","","","","","","","","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151 (unità non canalizzabili) o ISO13253 (unità canalizzabili)","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151 (unità non canalizzabili) o ISO13253 (unità canalizzabili)","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151 (unità non canalizzabili) o ISO13253 (unità canalizzabili)","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151 (unità non canalizzabili) o ISO13253 (unità canalizzabili)","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151 (unità non canalizzabili) o ISO13253 (unità canalizzabili)"]
["","","","","","","","","(3) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(3) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(3) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(3) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(3) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore."]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","550","550","550"]
["","","","Larghezza","mm","658","658","658"]
["","","","Profondità","mm","289","289","289"]
["Peso","Unità","","","kg","24","24","24"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Campo di funzionamento","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","10","10","10"]
["","","","Max.","°CBS","46","46","46"]
["","Riscaldamento","T. esterna","Min.","°CBU","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","°CBU","18","18","18"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","45","45","45"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Carica","","","kg","0.74","0.74","0.74"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","1.5","1.5","1.5"]
["","GWP","","","","2087.5","2087.5","2087.5"]
["Collegamenti tubazioni","Lunghezza tubazioni","Max.","est. - int.","m","20","20","20"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 7.5m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 7.5m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 7.5m)"]
["","Dislivello","int. - est.","Max.","m","10.0","10.0","10.0"]
["Accessori standard","Drain joint","","","","Drain joint","Drain joint","Drain joint"]
["","Drain plug","","","","Drain plug","Drain plug","Drain plug"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240","220-240"]