{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXB-C / ARXB-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXB25C2V1B / ARXB25C2V1B","ATXB25C2V1B / ARXB25C5V1B9","ATXB35C2V1B / ARXB35C2V1B","ATXB35C2V1B / ARXB35C5V1B9","ATXB50CV1B / ARXB50CV1B","ATXB60CV1B / ARXB60CV1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.630","1.750"]
["","Max.","","kW","3.0","3.0","3.8","3.8","6.200","6.500"]
["","Nom.","","kW","2.5 (2)","2.5 (2)","3.3 (2)","3.3 (2)","5.480 (2)","6.230 (2)"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","DE","mm","9.5","9.5","9.5","9.5"]
["","Scarico","DE","mm","18","18","18","18"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","385","385","514","514","851","964"]
["","EER","","","3.25 (1)","3.25 (1)","3.21 (1)","3.21 (1)","3.22 (1)","3.23 (1)"]
["","COP","","","4.01 (1)","4.01 (1)","3.71 (1)","3.71 (1)","3.75 (1)","3.81 (1)"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Riscaldamento","","A","A","A","A","A","A"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","2.8 (2)","2.8 (2)","3.5 (2)","3.5 (2)","5.620 (2)","6.400 (2)"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.170","1.200"]
["","Max.","","kW","4.0","4.0","4.8","4.8","6.600","7.100"]
["Note","","","","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE"]
["","","","","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale"]
["","","","","","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]