{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":9,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXN-NB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXN25NV1B","ATXN35NV1B","ATXN50NV1B","ATXN60NV1B"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Alta","dBA","40","","40","43"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","21","","32","33"]
["","","","Bassa","dBA","29","","35","37"]
["","Raffrescamento","","Funzionamento silenzioso","dBA","21","","32","33"]
["","","","Altissimo","dBA","41","","44","46"]
["","","","Bassa","dBA","29","","35","37"]
["","","","Alta","dBA","40","","40","43"]
["","","","Nom.","dBA","34","","38","41"]
["","Raffrescamento","","Nom.","dBA","34","","38","41"]
["Sound power level","Raffrescamento","","","dBA","53","","55","61"]
["","Riscaldamento","","","dBA","53","","55","61"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","859","","1,124","1,124"]
["","","","Profondità","mm","209","","237","237"]
["","","","Altezza","mm","288","","310","310"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco","","Bianco","Bianco"]
["Peso","Unità","","","kg","9.0","","14.0","14.0"]
["Power supply","Fase","","","","1~","","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","","50","50"]
["","Nome","","","","V1","","V1","V1"]
["","Tensione","","","V","220-240","","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151 (unità non canalizzabili) o ISO13253 (unità canalizzabili)","","(1) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151 (unità non canalizzabili) o ISO13253 (unità canalizzabili)","(1) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151 (unità non canalizzabili) o ISO13253 (unità canalizzabili)"]
["","","","","","(2) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","","(2) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(2) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore."]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Nom.","m³/min","","7.98"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","34"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Riscaldamento","Nom.","m³/min","","7.98"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Nom.","dBA","","34"]
["Rivestimento","Colore","","","","","Bianco"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","","288"]
["","","","Larghezza","mm","","859"]
["","","","Profondità","mm","","209"]
["Peso","Unità","","","kg","","9.0"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Alta","m³/min","","10.14"]
["","","","Bassa","m³/min","","6.54"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","","4.68"]
["","","Riscaldamento","Alta","m³/min","","10.14"]
["","","","Bassa","m³/min","","6.54"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","","4.68"]
["Potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","","54"]
["","Riscaldamento","","","dBA","","54"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Altissimo","dBA","","42"]
["","","","Alta","dBA","","41"]
["","","","Bassa","dBA","","30"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","","22"]
["","Riscaldamento","","Alta","dBA","","41"]
["","","","Bassa","dBA","","30"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","","22"]
["Alimentazione","Nome","","","","","V1"]
["","Fase","","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","","50"]
["","Tensione","","","V","","220-240"]