{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-K3 / ARXP-K3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20K3V1B / ARXP20K3V1B","ATXP25K3V1B / ARXP25K3V1B","ATXP35K3V1B / ARXP35K3V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","","2.50","3.50"]
["Efficienza nominale","EER","","","","3.79","3.45"]
["","COP","","","","4.36","4.02"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","","A","A"]
["","","Riscaldamento","","","A","A"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","3.00","4.00"]
["Note","","","","","(1) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna: 48°CBS [Btu/hr/W]","(1) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna: 48°CBS [Btu/hr/W]"]
["","","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["Unità esterna","","","","ARXP20K3V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","2.00"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","2.50"]
["Efficienza nominale","EER","","","3.98"]
["","COP","","","4.77"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A"]
["","","Riscaldamento","","A"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","A++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","2.00"]
["","SEER","","","6.75"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","104"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","A++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","2.20"]
["","SCOP/A","","","4.64"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","2.19"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","664"]