{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS71B2V1B","AZQS100B8V1B","AZQS125B8V1B","AZQS140B8V1B"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","Larghezza","mm","900","940","940","940"]
["","","","Profondità","mm","320","320","320","320"]
["Peso","Unità","","","kg","67","72.8","74.3","94.9"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Campo di funzionamento","Raffresc.","T. esterna","Min.","°CBS","-5","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max.","°CBS","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Heating","T. esterna","Min.","°CBU","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CBU","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","64","70.0","71.0","70.0"]
["","Riscaldamento","","","dBA","","70.0","71.0","70.0"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","48","53","54","53"]
["","Riscaldamento","","Nom.","dBA","50","57","58","54"]
["","Modalità notturna","","Livello 1","dBA","43","49","49","49"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Charge","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","DE","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Lunghezza tubazioni","Max.","est. - int.","m","50","50, 30 (1)","50, 30 (1)","50, 30 (1)"]
["","","Sistema","Equivalente","m","70","70, 40 (1)","70, 40 (1)","70, 40 (1)"]
["","","","Senza carica","m","30","30","30","30"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione"]
["","Dislivello","int. - est.","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","int. - int.","Max.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["Accessori standard","Fascette","","","","2"]
["","Manuale di installazione","","","","1"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","","32","32","40"]
["Note","","","","","(1) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(1) - Per la combinazione con unità interne FCAG~AVEB","(1) - Per la combinazione con unità interne FCAG~AVEB","(1) - Per la combinazione con unità interne FCAG~AVEB"]
["","","","","","(2) - Valore Ssc minimo (=potenza cortocircuito): Dispositivo conforme a EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]
["","","","","","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Ssc: potenza cortocircuito","(3) - Ssc: potenza cortocircuito","(3) - Ssc: potenza cortocircuito"]
["","","","","","(4) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(4) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(4) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(4) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC"]
["","","","","","(5) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(5) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(5) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(5) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","","","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti dei variatori di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente nominale ≤ 75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti dei variatori di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente nominale ≤ 75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti dei variatori di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente nominale ≤ 75A"]