{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BR00000749"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BR00000749."]
["Applicazione","","","","","Tipo a pavimento"]
["Capacità","m³/min","","","","33.33"]
["Rivestimento","Colore","","","","Finitura in acciaio zincato verniciato"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1628"]
["","","","Larghezza","mm","720"]
["","","","Profondità","mm","770"]
["Peso","Unità","","","kg","150"]
["Area del locale applicabile-=-m²","m²","","","","133"]
["Filtro purificatore dell'aria","Potenza assorbita","","A","kW","0.379"]
["Livello pressione sonora","Filtro purificatore dell'aria","","Alta","dBA","55.9"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Filtro purificatore dell'aria","Turbo","m³/ora","2300"]
["","","","Alta","m³/ora","2000"]
["Metodo di abbattimento delle polveri","","","","","Prefiltro RedPleat, ISO Coarse 70% 592x592x45, filtrazione H14 HEPA"]
["Dispositivi di sicurezza","Articolo","","01","","Interruttore di sicurezza (l'unità si arresta quando il pannello posteriore è aperto)"]
["Accessori standard","Prefilter selected","","","","1"]
["","HEPA filter selected","","","","1"]
["","Quick Start and Maintenance Guide","","","","1"]
["","Installation and Operation Manual available for download","","","","1"]
["Cavo di alimentazione","m","","","","3"]
["Alimentazione","Frequenza","","","Hz","50/60"]
["Corrente di funzionamento","Filtro purificatore dell'aria","","Alta","A","1.73"]