{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":13,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH04CB3V","EHBH08CB3VU","EHBH08CB9W","EHBH08CB3V","EHBH11CB3V","EHBH11CB9W","EHBH16CB3V","EHBH16CB9W"]
["Note","","","","","(1) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).","(1) - Categoria unità PED: non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(1) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).","(1) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).","(1) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).","(1) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).","(1) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).","(1) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi)."]
["","","","","","(2) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione","(2) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).","(2) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione","(2) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione","(2) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione","(2) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione","(2) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione","(2) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione"]
["","","","","","(3) - BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)","(3) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione","(3) - BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)","(3) - BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)","(3) - BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)","(3) - BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)","(3) - BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)","(3) - BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(4) - La pressione sonora viene misurata in una camera anecoica a una distanza di 1 metro dall'unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. La pressione sonora indicata è il valore massimo ammesso compreso nel campo di funzionamento dell'unità.","(4) - BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)","(4) - La pressione sonora viene misurata in una camera anecoica a una distanza di 1 metro dall'unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. La pressione sonora indicata è il valore massimo ammesso compreso nel campo di funzionamento dell'unità.","(4) - La pressione sonora viene misurata in una camera anecoica a una distanza di 1 metro dall'unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. La pressione sonora indicata è il valore massimo ammesso compreso nel campo di funzionamento dell'unità.","(4) - La pressione sonora viene misurata in una camera anecoica a una distanza di 1 metro dall'unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. La pressione sonora indicata è il valore massimo ammesso compreso nel campo di funzionamento dell'unità.","(4) - La pressione sonora viene misurata in una camera anecoica a una distanza di 1 metro dall'unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. La pressione sonora indicata è il valore massimo ammesso compreso nel campo di funzionamento dell'unità.","(4) - La pressione sonora viene misurata in una camera anecoica a una distanza di 1 metro dall'unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. La pressione sonora indicata è il valore massimo ammesso compreso nel campo di funzionamento dell'unità.","(4) - La pressione sonora viene misurata in una camera anecoica a una distanza di 1 metro dall'unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. La pressione sonora indicata è il valore massimo ammesso compreso nel campo di funzionamento dell'unità."]
["","","","","","(5) - 15°C-25°C: Durante la messa in funzione si utilizza solo il riscaldatore di riserva e non la pompa di calore","(5) - La pressione sonora viene misurata in una camera anecoica a una distanza di 1 metro dall'unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. La pressione sonora indicata è il valore massimo ammesso compreso nel campo di funzionamento dell'unità.","(5) - 15°C-25°C: Durante la messa in funzione si utilizza solo il riscaldatore di riserva e non la pompa di calore","(5) - 15°C-25°C: Durante la messa in funzione si utilizza solo il riscaldatore di riserva e non la pompa di calore","(5) - 15°C-25°C: Durante la messa in funzione si utilizza solo il riscaldatore di riserva e non la pompa di calore","(5) - 15°C-25°C: Durante la messa in funzione si utilizza solo il riscaldatore di riserva e non la pompa di calore","(5) - 15°C-25°C: Durante la messa in funzione si utilizza solo il riscaldatore di riserva e non la pompa di calore","(5) - 15°C-25°C: Durante la messa in funzione si utilizza solo il riscaldatore di riserva e non la pompa di calore"]
["","","","","","(6) -                                             >                      Solo 50°C BSH, nessuna pompa di calore                    ","(6) - 15°C-25°C: Durante la messa in funzione, si utilizza solo il riscaldatore di riserva e non la pompa di calore","(6) -                                             >                      Solo 50°C BSH, nessuna pompa di calore                    ","(6) -                                             >                      Solo 50°C BSH, nessuna pompa di calore                    ","(6) - Per maggiori informazioni sulle differenze fra i modelli *RHQ* e *RLQ*, consultare i dati relativi al campo di funzionamento","(6) - Per maggiori informazioni sulle differenze fra i modelli *RHQ* e *RLQ*, consultare i dati relativi al campo di funzionamento","(6) - Per maggiori informazioni sulle differenze fra i modelli *RHQ* e *RLQ*, consultare i dati relativi al campo di funzionamento","(6) - Per maggiori informazioni sulle differenze fra i modelli *RHQ* e *RLQ*, consultare i dati relativi al campo di funzionamento"]
["","","","","","","(7) - Inferiore, se è installato un riscaldatore di riserva; In assenza del riscaldatore di riserva, il funzionamento con pompa di calore inizia alla temperatura di 10°C","","","(7) -                                             >                      Solo 50°C BSH, nessuna pompa di calore                    ","(7) -                                             >                      Solo 50°C BSH, nessuna pompa di calore                    ","(7) -                                             >                      Solo 50°C BSH, nessuna pompa di calore                    ","(7) -                                             >                      Solo 50°C BSH, nessuna pompa di calore                    "]
["","","","","","","(8) - Per maggiori informazioni sulle differenze fra i modelli *RHQ* e *RLQ*, consultare i dati relativi al campo di funzionamento"]
["","","","","","","(9) - Se è probabile la formazione di condensa, è necessario prevedere l'installazione del kit vaschetta di raccolta condensa EKHBDP*."]
["","","","","","","(10) - > 50°C BSH, no funzionamento a pompa di calore"]
["","","","","","","(11) - L’alimentazione dell’Hydro-box sopra menzionata è valida solamente per il riscaldatore di riserva. Il quadro elettrico e la pompa dell’Hydro-box sono forniti tramite l’unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata."]
["","","","","","","(12) - Il quadro elettrico e la pompa dell'hydrobox sono forniti unitamente all'unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata."]
["","","","","","","(13) - Dispositivo conforme a EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]
["","","","","","","(14) - Scegliere il diametro e il tipo in conformità alle normative locali e nazionali"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco","","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco"]
["","Materiale","","","","Piastra di lamiera rivestita","","Piastra di lamiera rivestita","Piastra di lamiera rivestita","Piastra di lamiera rivestita","Piastra di lamiera rivestita","Piastra di lamiera rivestita","Piastra di lamiera rivestita"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","890","","890","890","890","890","890","890"]
["","","","Larghezza","mm","480","","480","480","480","480","480","480"]
["","","","Profondità","mm","344","","344","344","344","344","344","344"]
["Peso","Unità","","","kg","41.0","","45.0","43.0","43.0","44.0","44.0","45.0"]
["PED","Categoria","","","","Art3§3, Vedi nota 1","","Categoria I, Vedi nota 1","Categoria I, Vedi nota 1","Art3§3, Vedi nota 1","Art3§3, Vedi nota 1","Art3§3, Vedi nota 1","Art3§3, Vedi nota 1"]
["Livello potenza sonora","Nom.","","","dBA","40.0","","40.0","40.0 (4)","41.0 (4)","41.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Livello pressione sonora","Nom.","","","dBA","26.0","","26.0","26.0 (5)","27.0 (5)","27.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","Lato acqua","Min.","°C","15","","15","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Max.","°C","55.0","","55.0","55.0","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)"]
["Alimentazione","Nome","","","","Vedi nota 11","","Vedi nota 11","Vedi nota 11","Vedi nota 11","Vedi nota 11","Vedi nota 11","Vedi nota 11"]
["Riscaldatore elettrico","Alimentazione","","Nome","","3V3","","9W","3V3","3V3","9W","3V3","9W"]
["","","","Fase","","1~","","Fare riferimento al manuale di installazione o al disegno 4D093592","1~","1~","Fare riferimento al manuale di installazione o al disegno 4D093592","1~","Fare riferimento al manuale di installazione o al disegno 4D093592"]
["","","","Frequenza","Hz","50","","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Tensione","V","230","","","230","230","","230"]
["Collegamenti elettrici","Per collegamento con interfaccia utente","","Quantità","","2","","2","2","2","2","2","2"]
["","","","Osservazioni","","Da 0,75 mm² a 1,25 mm² (lunghezza max. 500 m)","","Da 0,75 mm² a 1,25 mm² (lunghezza max. 500 m)","Da 0,75 mm² a 1,25 mm² (lunghezza max. 500 m)","Da 0,75 mm² a 1,25 mm² (lunghezza max. 500 m)","Da 0,75 mm² a 1,25 mm² (lunghezza max. 500 m)","Da 0,75 mm² a 1,25 mm² (lunghezza max. 500 m)","Da 0,75 mm² a 1,25 mm² (lunghezza max. 500 m)"]