{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH08EA9W","EHBH08EF9W"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco + nero","Bianco + nero"]
["","Materiale","","","","Resina, lamiera","Resina, lamiera"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","840","840"]
["","","","Larghezza","mm","440","440"]
["","","","Profondità","mm","390","390"]
["Peso","Unità","","","kg","42.4","42.4"]
["PED","Categoria","","","","Art4.3, Vedi nota 1","Art4.3, Vedi nota 1"]
["Livello potenza sonora","Nom.","","","dBA","42 (4)","42 (4)"]
["Livello pressione sonora","Nom.","","","dBA","28 (5)","28 (5)"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","Lato acqua","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["Alimentazione","Nome","","","","Vedi nota 7","Vedi nota 7"]
["Riscaldatore elettrico","Alimentazione","","Nome","","9W","9W"]
["","","","Fase","","3~","3~"]
["","","","Frequenza","Hz","50","50"]
["","","","Tensione","V","400","400"]
["","Fusibili consigliati","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Note","","","","","(1) - Categoria unità PED: Art3§3: non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(1) - Categoria unità PED: Art3§3: non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).","(2) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi)."]
["","","","","","(3) - Esclusa l'acqua nell'unità. Il contenuto minimo d'acqua è sufficiente per la maggior parte delle applicazioni. Durante le procedure più delicate potrebbe occorrere un quantitativo maggiore di acqua.","(3) - Esclusa l'acqua nell'unità. Il contenuto minimo d'acqua è sufficiente per la maggior parte delle applicazioni. Durante le procedure più delicate potrebbe occorrere un quantitativo maggiore di acqua."]
["","","","","","(4) - BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)","(4) - BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(5) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica. Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro. Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica. Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro. Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","","(6) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(6) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento"]
["","","","","","(7) - L'alimentazione per il quadro elettrico sopra menzionata è solamente per il riscaldatore ausiliario. Il quadro del regolatore è alimentato dall'unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata.","(7) - L'alimentazione per il quadro elettrico sopra menzionata è solamente per il riscaldatore ausiliario. Il quadro del regolatore è alimentato dall'unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata."]
["","","","","","(8) - Classe di intervento C 4 poli curva 20 A 400V (fare riferimento allo schema elettrico)","(8) - Classe di intervento C 4 poli curva 20 A 400V (fare riferimento allo schema elettrico)"]
["","","","","","(9) - Scegliere il diametro e il tipo in conformità alle normative locali e nazionali","(9) - Scegliere il diametro e il tipo in conformità alle normative locali e nazionali"]